8.4. Autres matériels de visualisation
Précédent | Chapitre 8. Sorties vidéo | Suivant

## 8.4. Autres matériels de visualisation

### 8.4.1. Zr

C'est un pilote d'affichage (`-vo zr`) pour certaines cartes de capture/lecture (testé pour DC10+ et Buz, et cela devrait fonctionner pour la LML33 et la DC10). Ce pilote fonctionne en encodant la trame en JPEG et en l'envoyant à la carte. Pour l'encodage JPEG `libavcodec` est utilisé, et requis. Avec le mode spécial cinerama, vous pouvez voir les films en vrai écran large si vous avez deux moniteurs et deux cartes MJPEG. Selon la résolution et les réglages, ce pilote requiert beaucoup de puissance CPU, rappelez-vous de spécifier `-framedrop` si votre machine est trop lente. Note: Mon AMD K6-2 350Mhz est (avec `-framedrop`) très adapté pour voir des vidéos de taille VCD et les films dont la taille est réduite.

Ce pilote parle au module noyau disponible sur http://mjpeg.sf.net, donc vous devez d'abord faire fonctionner ce dernier. la présence d'une carte MJPEG est autodétectée par le script `configure`, si l'autodétection échoue, forcez la détection avec

    ./configure --enable-zr

La sortie peut être contrôlée par de nombreuses options, une longue description des options peut être trouvée sur la page de man, une courte liste des options peut être obtenue en exécutant

    mplayer -zrhelp

Les choses comme le zoom ou l'OSD (on screen display) ne sont pas gérés par ce pilote mais peuvent être obtenus en utilisant les filtres vidéo. Par exemple, supposons que vos avez un film d'une résolution de 512x272 et que vous voulez le voir en plein-écran sur votre DC10+. Il y a trois possibilités principales, vous pouvez redimmensionner le film à une largeur de 768, 384 ou 192. Pour des raisons de performances et de qualité, vous pouvez choisir de redimmensionner le film en 384x204 en utilisant le zoom logiciel bilinéaire rapide. La ligne de commande est

    mplayer -vo zr -sws 0 -vf scale=384:204 film.avi

Le découpage peut être fait avec le filtre `crop` et par ce pilote lui-même. Supposons qu'un film soit trop large pour s'afficher sur votre Buz et que vous vouliez utiliser `-zrcrop` pour rendre le film moins large, alors vous taperez la commande suivante

    mplayer -vo zr -zrcrop 720x320+80+0 benhur.avi

Si vous voulez utiliser le filtre `crop`, vous feriez

    mplayer -vo zr -vf crop=720:320:80:0 benhur.avi

Des occurrences supplémentaires de `-zrcrop` invoquent le mode cinerama, c-a-d. que vous pouvez distribuer l'affichage sur plusieurs TV ou moniteurs pour créer un écran plus large. Supposons que vous ayez deux moniteurs. Celui de gauche est connecté à votre Buz sur `/dev/video1` et celui de droite est connecté à votre DC10+ sur `/dev/video0`. Le film a une résolution de 704x288. Supposons maintenant que vous voulez le moniteur de droite en noir et blanc et que le moniteur de gauche ait des trames jpeg de qualité 10, alors vous taperez la commande suivante

    mplayer -vo zr -zrdev /dev/video0 -zrcrop 352x288+352+0 -zrxdoff 0 -zrbw \
    	-zrcrop 352x288+0+0 -zrdev /dev/video1 -zrquality 10 film.avi

Vous voyez que les options apparaissant avant le second `-zrcrop` ne s'appliquent qu'a la DC10+ et que les options après le second `-zrcrop` s'appliquent à la Buz. Le nombre maximum de cartes MJPEG participant au cinerama est quatre, vous pouvez donc construire un mur vidéo de 2x2.

Pour finir une remarque importante: Ne lancez ou n'arrêtez pas XawTV sur le périphérique en cours de lecture, cela planterait votre ordinateur. Il est, cependant, sans risque de lancer D'ABORD XawTV, ENSUITE de lancer MPlayer, d'attendre que MPlayer se termine et ENSUITE de stopper XawTV.

### 8.4.2. Blinkenlights

Ce pilote est capable de lire en utilisant le protocole UPD Blinkenlights. Si vous ne savez pas ce qu'est Blinkenlights, vous n'avez pas besoin de ce pilote.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
8.3. Décodeurs MPEG | Sommaire | 8.5. Sortie TV