13.10. Zachování poměru stran
Předcházející | Kapitola 13. Základní použití MEncoderu | Další

## 13.10. Zachování poměru stran

DVD a SVCD (čili MPEG-1/2) soubory obsahují hodnotu poměru stran, popisující, jak by měl přehrávač škálovat video proud, takže lidé nebudou mít šišaté hlavy (př.: 480x480 + 4:3 = 640x480). Pokud ovšem enkódujeme do AVI (DivX) souborů, mějte na paměti, že AVI hlavičky neukládají tuto hodnotu. Přeškálování videa je odporné a časově náročné, takže musí být lepší způsob!

A zde jej máte

MPEG-4 má unikátní vlastnost: video proud může obsahovat svůj požadovaný poměr stran. Ano, přesně jako MPEG-1/2 (DVD, SVCD) a H.263 soubory. Naneštěstí, žádný video přehrávač nepodporuje tento atribut MPEG-4, s výjimkou MPlayeru.

Tato vlastnost může být použita pouze s kodekem `mpeg4` z `libavcodec`u. Mějte na paměti: ačkoli MPlayer korektně přehraje vytvořený soubor, ostatní přehrávače použijí špatný poměr stran.

Opravdu byste měli oříznout černé okraje nad a pod filmem. Nastudujte si použití filtrů `cropdetect` a `crop` v man stránce.

Použití

    mencoder vzorové-svcd.mpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:autoaspect -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -o výstup.avi

Předcházející | Nahoru | Další
13.9. Extrakce DVD titulků do VOBsub souboru | Domů | Kapitola 14. Enkódování s MEncoderem