9.2. Rozwiązywanie problemów
Poprzedni | Rozdział 9. Urządzenia wyjściowe audio | Następny

## 9.2. Rozwiązywanie problemów

Kilka uwag:

Jeżeli posiadasz sterowniki ALSA w wersji 0.5, prawie zawsze konieczne będzie użycie `-ao alsa5`, ponieważ ich kod emulacji OSS jest wadliwy i spowoduje błąd MPlayera wyświetlając komunikat o treści podobnej do tej:

        DEMUXER: Za dużo (945 w 8390980 bajtach) pakietów video w buforze!
        (DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!)

Jeśli dźwięk przerywany jest krótkimi trzaskami podczas odtwarzania z CD-ROMu, włącz odmaskowywanie przerwań, tak jak opisano to w rozdziale dotyczącym CD-ROMu.

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
9.1. Synchronizacja Audio/Video | Spis treści | Rozdział 10. TV