13.4. Enkódovánído video formátu Sony PSP
Předcházející | Kapitola 13. Základní použití MEncoderu | Další

## 13.4. Enkódovánído video formátu Sony PSP

MEncoder podporuje enkódování do Sony PSP video formátu, ale mohou se lišit, v závislosti na revizi PSP softwaru, s tím spojená omezení. Budete-li respektovat následující omezení, neměli byste narazit na potíže:

- Datový tok: by neměl překročit 1500kbps, ale poslední verze podporovaly prakticky jakýkoli datový tok pokud hlavička tvrdí, že není příliš vysoký.

- Rozměry: šířka a výška PSP videa by měly být násobky 16 a výsledek šířka * výška musí být <= 64000. Za určitých okolností může být možné, aby PSP hrál i ve vyšším rozlišení.

- Audio: jeho vzorkovací kmitočet by měl být 24khz pro videa MPEG-4 a 48khz pro H.264.

Příklad 13.3. Příklad

    mencoder -oac lavc -ovc lavc -of lavf -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=aac \
    -af lavcresample=24000 -vf harddup -lavfopts format=psp:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
    -ofps 30000/1001 vstup.video -o výstup.psp

Poznamenejme, že můžete nastavit jméno videa pomocí `-info name=`JménoFilmu``.

Předcházející | Nahoru | Další
13.3. Dvouprůchodové enkódování MPEG-4 ("DivX") | Domů | 13.5. Enkódování do MPEG formátu