2.3. Soundkarten
Zurück | Kapitel 2. Installation | Weiter

## 2.3. Soundkarten

- Soundblaster Live!: Mit dieser Karte kannst du AC3-Decodierung mit 4 oder 6 (5.1) anstatt 2 Kanälen verwenden. Lies den Abschnitt Software-AC3-Decodierung. Für Hardware-AC3-Passthrough musst du ALSA 0.9 mit OSS-Emulation verwenden!
- C-Media mit S/PDIF out: Hardware-AC3-Passthrough ist mit diesen Karten möglich, siehe Abschnitt Hardware-AC3-Decodierung.
- Features anderer Karten werden von MPlayer nicht unterstützt. Es wird dringend empfohlen, die Sektion Soundkarte zu lesen!

Zurück | Nach oben | Weiter
2.2. Grafikkarten | Zum Anfang | 2.4. Features