13.3. Két menetes MPEG-4 ("DivX") kódolás
Előző | 13. fejezet - A MEncoder használatának alapjai | Következő

## 13.3. Két menetes MPEG-4 ("DivX") kódolás

A név abból a tényből ered, hogy ez a módszer a fájlt kétszer kódolja át. Az első kódolás (szinkronizációs lépés) létrehoz pár ideiglenes, néhány megabájtos fájlt (`*.log`), ezeket ne töröld le még (az AVI-t letörölheted vagy egyszerűen létre sem hozod, a videó `/dev/null` -ba irányításával). A második lépésben, a két menetes kimenet fájl lesz létrehozva, az ideiglenes fájlok bitrátájának felhasználásával. Az eredmény fájlnak sokkal jobb lesz a képminősége. Ha most hallasz erről először, nézz meg pár a neten elérhető leírást.

13.1. példa - audió sáv másolása

Egy DVD második sávjának két menetes kódolása MPEG-4 ("DivX") AVI-ba az audió sáv másolásával.

    mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac copy -o /dev/null
    mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 -oac copy -o kimenet.avi

13.2. példa - audió sáv kódolása

Egy DVD második sávjának két menetes kódolása MPEG-4 ("DivX") AVI-ba az audió sáv MP3-ba alakításával. Vigyázz ezzela módszerrel, mivel bizonyos esetekben audió/videó deszinkronizációhoz vezethet.

    mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o /dev/null
    mencoder dvd://2 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:vpass=2 -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -o kimenet.avi

Előző | Fel | Következő
13.2. Bemeneti fájl vagy eszköz kiválasztása | Tartalom | 13.4. Kódolás Sony PSP videó formátumba