<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- synced with r20183 -->
<chapter id="install">
<title>Telepítés</title>

<para>
Egy rövid telepítési leírást találsz a <filename>README</filename> fájlban.
Kérlek először azt olvasd el, és utána gyere vissza ide, hogy megtudd a
részleteket!
</para>

<para>
Ebben a fejezetben megpróbállak végigvezetni az <application>MPlayer</application>
fordításának és beállításának menetén. Nem egyszerű, de nem is észveszejtően
nehéz. Ha nálad máshogy viselkednek a dolgok, mint ahogy itt le van írva,
nézd végig ezt a dokumentációt és (remélhetőleg) megtalálod a választ. Ha
linkeket látsz, kövesd őket és olvasd el figyelmesen a tartalmukat. Időbe
fog kerülni, de MEGÉRI.
</para>

<para>
Nem árt, ha vmi újabb rendszered van. Linuxon a 2.4.x-es kernel javasolt.
</para>


<sect1 id="softreq">
<title>Szoftver követelmények</title>

<itemizedlist>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">binutils</emphasis> - A javasolt verzió a <emphasis role="bold">2.11.x</emphasis>.
  Ez a program felelős az MMX/ 3DNow!/stb utasítások generálásáért,
  így nagyon fontos!
</para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">gcc</emphasis> - A javasolt verziók a <emphasis role="bold">2.95</emphasis>
  és 3.3+. A 2.96 és 3.0.x hibás kódot generálnak, valamint a 3.1-nek és a 3.2-nek is
  vannak problémái. PowerPC-n használj 4.x+ verziót.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">XFree86</emphasis> - A javasolt verzió <emphasis role="bold">mindig a
  legújabb</emphasis> (4.3). Mindenki ezt akarja, mivel a 4.0.2-es XFree86-tól benne van az
  <link linkend="xv">XVideo</link> kiterjesztés (néhol <emphasis role="bold">Xv</emphasis>-ként
  hivatkoznak rá), ami szükséges a hardveres YUV gyorsítás engedélyezéséhez (gyors képmegjelenítés)
  azokon a kártyákon, amik támogatják.
  Győződj meg róla, hogy a <emphasis role="bold">fejlesztői csomagja</emphasis> is telepítve van,
  különben nem fog működni.
  Néhány videó kártyához nem kell XFree86. A listát lásd lejjebb.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">make</emphasis> - A javasolt verzió
  <emphasis role="bold">mindig a legújabb</emphasis> (legalább 3.79.x-es). Ez
  legtöbbször nem olyan fontos.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">FreeType</emphasis> 2.0.9 vagy későbbi szükséges,
  hogy legyen betűtípus az OSD-nek és a feliratoknak.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">SDL</emphasis> - nem feltétlenül szükséges, de segíthet
  pár esetben (hibás audió, videó kártya, ami késik az xv vezérlővel).
  Mindig használd a legújabbat (1.2.x-től kezdve).
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">libjpeg</emphasis> - választható JPEG dekódoló, az <option>-mf</option>
  kapcsoló használja és néhány QT MOV fájl. Hasznos mind az <application>MPlayer</application>,
  mind a <application>MEncoder</application> szempontjából, ha jpeg fájlokkal akarsz dolgozni.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">libpng</emphasis> - szükséges és az alapértelmezett (M)PNG dekóder. Kell a
  GUI-hoz is. Használja az <application>MPlayer</application> és a <application>MEncoder</application>
  is.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">lame</emphasis> - javasolt, szükséges MP3 audió <application>MEncoder</application>rel
  történő kódolásához, az ajánlott verzió <emphasis>mindig a legújabb</emphasis> (de legalább 3.90).
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">zlib</emphasis> - javasolt, szükséges a tömörített MOV fejlécekhez és a
  PNG támogatáshoz.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">libogg</emphasis> - választható, szükséges az OGG formátumú fájlok lejátszásához.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">libvorbis</emphasis> - választható, szükséges az OGG Vorbis audiók lejátszásához.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold"><ulink url="http://www.live555.com/mplayer/">LIVE555 Streaming Media</ulink></emphasis>
  - választható, szükséges az RTSP/RTP folyamok lejátszásához.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">directfb</emphasis> - választható, elérhető itt:
  <ulink url="http://www.directfb.org"/>. Legalább 0.9.13-as szükséges.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">cdparanoia</emphasis> - választható, szükséges a CDDA támogatáshoz
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">libxmms</emphasis> - választható, XMMS input plugin támogatáshoz kell.
  Legalább 1.2.7-es szükséges.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">libsmb</emphasis> - választható, Samba támogatáshoz kell.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ALSA</emphasis> - választható, az ALSA audió kimenet
  támogatásához. Legalább 0.9.0rc4 szükséges.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">bio2jack</emphasis> - választható, a JACK audió kimenet támogatásához kell,
  de csak a fordítás alatt. Beszerezheted a <ulink url="http://bio2jack.sf.net/">http://bio2jack.sf.net</ulink>
  címről. Mivel nincs install opciója, kézzel kell bemásolnod a <filename>libbio2jack.a</filename> fájlt
  valahova a függvénykönyvtárakat tartalmazó könyvtáradba (pl. <filename>/usr/local/lib</filename>) vagy
  használnod kell a <option>--with-bio2jack=DIR</option> kapcsolót, hogy megmondd a
  <filename>./configure</filename> scriptnek, hol van a fájl.
  </para></listitem>
</itemizedlist>
</sect1>


<sect1 id="video-cards">
<title>Videó kártyák</title>

<para>
Két nagy típusa van a videó kártyáknak. Az egyik (az újabbak) tudják a
<emphasis role="bold">hardveres méretezést és YUV gyorsítást</emphasis>,
a másik nem.
</para>


<sect2 id="yuv-cards">
<title>YUV kártyák</title>

<para>
A képet bármilyen méretben meg tudják jeleníteni és átméretezni (nagyítani),
ami belefér a memóriájukba, <emphasis role="bold">kevés CPU használattal</emphasis>
(még nagyításnál is), így a teljes képernyős vetítés szép és nagyon gyors.

<itemizedlist>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Matrox G200/G400/G450/G550 kártyák</emphasis>: bár van
  <link linkend="vidix">Vidix vezérlő</link> hozzájuk, inkább az mgs_vid
  modult használd, sokkal jobban működik.
  Nézd meg az <link linkend="mga_vid">mga_vid</link> részt a telepítéséhez
  és használatához! Fontos, hogy az ott leírtakat az <application>MPlayer</application>
  fordítása <emphasis>előtt</emphasis> végezd el, különben nem lesz beépített
  mga_vid támogatásod. Szintén nézd meg a <link linkend="tvout-mga-g400">Matrox TV-kimenet</link>
  részt! <emphasis role="bold"> Ha nem használsz Linux-ot</emphasis>, csak a
  VIDIX vezérlőben bízhatsz: olvasd el a <link linkend="vidix">VIDIX</link> részt.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">3Dfx Voodoo3/Banshee kártyák</emphasis>: nézd meg a
  <link linkend="tdfxfb">tdfxfb</link> részt, ha nagy sebességnövekedést akarsz
  elérni! Fontos, hogy az ott leírtakat az <application>MPlayer</application>
  fordítása <emphasis role="bold">előtt</emphasis> végezd el, különben nem lesz
  beépített 3Dfx támogatásod.
  Ha X-et használsz, legalább <emphasis role="bold">4.2.0</emphasis>-est
  használj, mert a 3dfx Xv vezérlő a 4.1.0 és korábbi verziókban hibás volt.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">ATI kártyák</emphasis>: <link linkend="vidix">VIDIX</link>
  vezérlő elérhető a következő kártyákhoz:
  <emphasis role="bold">Radeon, Rage128, Mach64</emphasis> (Rage XL/Mobility, Xpert98).
  Nézd meg a TV-out dokumentáció <link linkend="tvout-ati">ATI kártyákra</link>
  vonatkozó részét, hogy megtudd a kártyád TV-kimenete támogatott-e a
  Linux/<application>MPlayer</application> alatt!
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">S3 kártyák</emphasis>: a Savage és Virge/DX chip-eknek van
  hardveres gyorsításuk. Használj olyan friss XFree86-ot, amilyet csak tudsz, a régebbi
  vezérlők hibásak. A Savage chip-eknek problémáik vannak a YV12 megjelenítéssel, lásd
  az <link linkend="s3">S3 Xv</link> részt a részletekért. Régebbi, Trio kártyákban nincs
  vagy lassú a hardveres támogatás.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">nVidia kártyák</emphasis>: talán jó választás a videó lejátszáshoz,
  talán nem. Ha nincs GeForce2 (vagy újabb) kártyád, valószínűleg nem fog menni hiba nélkül.
  <emphasis role="bold">Az XFree86 beépített nVidia vezérlője nem minden kártyán támogatja a
  hardveres YUV gyorsítást.</emphasis> Le kell töltened az nVidia zárt forrású vezérlőjét az
  <ulink url="http://nvidia.com">nVidia.com</ulink>-ról.
  Nézd meg az <link linkend="nvidia">nVidia Xv vezérlő</link> fejezetet bővebb információkért!
  Szintén nézd meg az <link linkend="tvout-nvidia">nVidia TV-kimenet</link> részt ha TV-t is
  akarsz használni.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">3DLabs GLINT R3 és Permedia3</emphasis>: VIDIX vezérlő van
  hozzá (pm3_vid). Kérlek olvasd el a <link linkend="vidix">VIDIX</link> fejezetet
  bővebb infókért!
  </para></listitem>
<listitem><para>
  <emphasis role="bold">Egyéb kártyák</emphasis>: nincs a fentiekben?
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
    Próbáld ki, hogy az XFree86 vezérlő (és a kártyád) támogatja-e a hardveres
    gyorsítást! Lásd az <link linkend="xv">Xv</link> fejezetet a részletekért!
    </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
    Ha nem, akkor a kártyád videós tulajdonságai nem támogatottak az operációs rendszered
    alatt. :( Ha a hardveres méretezés működik Windows alatt, az nem jelenti azt, hogy
    Linux vagy más operációs rendszer alatt is fog menni, ez a vezérlőtől függ.
    A legtöbb gyártó sem Linuxos vezérlőt nem ad ki, sem a chip-jei specifikációját -
    így hát peched van, ha az ő kártyájukat használod.
    Lásd <xref linkend="non-yuv-cards"/>.
    </simpara></listitem>
  </itemizedlist>
  </para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>


<sect2 id="non-yuv-cards" xreflabel="Nem YUV-os kártyák">
<title>Nem YUV-os kártyák</title>

<para>
A teljes képernyős lejátszás vagy a <emphasis role="bold">szoftveres méretezés</emphasis>
engedélyezésével (használd a <option>-zoom</option> vagy a <option>-vf</option> kapcsolót,
de figyelmeztetlek: lassú lesz), vagy egy kisebb, pl. 352x288-as felbontásra való átváltással
lehetséges. Ha nincs YUV gyorsításod, az utóbbi módszer javasolt.
A videó mód váltást a <option>-vm</option> kapcsolóval engedélyezheted, mely a következő
vezérlőkkel működik:
<itemizedlist>
<listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">használsz</emphasis> XFree86-t: részleteket lásd a <link linkend="dga">DGA vezérlőről</link>
  és az <link linkend="x11">X11 vezérlőről</link> szóló fejezetekben. A DGA a javasolt! Megpróbálhatod
  a DGA-t SDL-en keresztül is, van amikor az a jobb.
  </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">nem használsz</emphasis> XFree86-t: próbáld ezeket a vezérlőket ebben a sorrendben
  <link linkend="vesa">vesa</link>,
  <link linkend="fbdev">fbdev</link>,
  <link linkend="svgalib">svgalib</link>,
  <link linkend="aalib">aalib</link>.
  </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect2>

<!-- FIXME: find a more logical organization for this section -->
<sect2 id="cirrus-logic-cards" xreflabel="Cirrus-Logic kártyák">
<title>Cirrus-Logic kártyák</title>
<itemizedlist>
<listitem><para>
  GD 7548: alaplapi vezérlő, Compaq Armada 41xx notebook sorozatban tesztelve.
  <itemizedlist>
  <listitem><simpara>
    XFree86 3: 8/16bpp módban működik. Bár a vezérlő borzasztóan lassú
    és hibás 800x600@16bpp-ben. <emphasis role="bold">Javasolt: 640x480@16bpp</emphasis>
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
    XFree86 4: az Xserver kifagy rögtön indítás után, ha a gyorsítás nincs kikapcsolva,
    de akkor meg az egész cucc lassabb lesz, mint az XFree86 3. Nincs XVideo.
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
    FBdev: a framebuffer-t a <systemitem>clgenfb</systemitem> kernel vezérlővel tudod
    bekapcsolni, de nekem csak 8bpp-ben működött, így használhatatlan.
    A clgenfb forrását ki kell egészíteni a 7548 ID-vel fordítás előtt.
   </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
    VESA: a kártya csak a VBE 1.2-t ismeri, így a VESA kimenet nem használható. UniVBE-vel
    sem lehet megkerülni.
  </simpara></listitem>
  <listitem><simpara>
    SVGAlib: régebbi Cirrus chip-nek ismeri fel. Használható de lassú a <option>-bpp 8</option> kapcsolóval.
  </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</para></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>
</sect1>


<sect1 id="sound-cards">
<title>Hangkártyák</title>

<itemizedlist>
<listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">Soundblaster Live!</emphasis>: ezzel a kártyával 4 vagy 6
  (<emphasis role="bold">5.1</emphasis>) csatornás AC3 dekódolást használhatsz a 2 helyett. Olvasd el a
  <link linkend="swac3">szoftveres AC3 dekódolás</link>ról szóló fejezetet! Hardveres AC3
  használathoz ALSA 0.9-et <emphasis role="bold">kell</emphasis> használnod OSS emulációval!
  </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">C-Media S/PDIF kimenettel</emphasis>: hardveres AC3
  áteresztés lehetséges ezeken a kártyákon, lásd a
  <link linkend="hwac3">hardveres AC3 dekódolás</link> fejezetet!
  </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">Más kártyák</emphasis> tulajdonságait nem támogatja az
  <application>MPlayer</application>. <emphasis role="bold">Nagyon ajánlott, hogy elolvasd
  a <link linkend="audio">hangkártyákról</link> szóló részt!</emphasis>
  </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</sect1>


<sect1 id="features">
<title>Jellemzők</title>

<itemizedlist>
<listitem><para>
  Döntsd el, hogy szükséged van-e GUI-ra. Ha igen, akkor nézd meg a <link linkend="gui">GUI</link>
  fejezetet a fordítás előtt!
  </para></listitem>
<listitem><para>
  Ha telepíteni akarod a <application>MEncoder</application>t is (a nagyszerű, mindent
  tudó kódolónkat), nézd meg a <link linkend="mencoder"><application>MEncoder</application></link> részt!
  </para></listitem>
<listitem><para>
  Ha V4L kompatibilis <emphasis role="bold">TV tuner</emphasis> kártyád van,
  és nézni/grabbelni vagy kódolni szeretnél filmeket az <application>MPlayer</application>rel,
  olvasd el a <link linkend="tv-input">TV bemenet</link> fejezetet.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  Ha van V4L kompatibilis <emphasis role="bold">rádió tuner</emphasis> kártyád
  és <application>MPlayer</application>rel szeretnél hallgatni vagy lementeni,
  olvasd el a <link linkend="radio">rádió</link> részt.
  </para></listitem>
<listitem><para>
  Roppant jól sikerült <emphasis role="bold">OSD Menü</emphasis> támogatás vár használatra.
  Lásd az <link linkend="subosd">OSD menü</link> fejezetet!
  </para></listitem>
</itemizedlist>

<para>
Mindezek után fordítsd le az <application>MPlayer</application>t:
<screen>
./configure
make
make install</screen>
</para>

<para>
Ezek után az <application>MPlayer</application> máris használatra kész. A
<filename class="directory">$PREFIX/share/mplayer</filename> könyvtárban van
a <filename>codecs.conf</filename> fájl, ami a codec-eket és azok tulajdonságait
írja le a programnak. Ez a fájl csak akkor kell, ha meg akarod változtatni a
képességeit, egyébként nem, mert a binárisban van egy másolat róla. Ellenőrizd le,
hogy van-e <filename>codecs.conf</filename> nevű fájlod a home könyvtáradban
(<filename>~/.mplayer/codecs.conf</filename>), melyet régebbi
<application>MPlayer</application> verziók hagyhattak ott, és ha van, töröld le!
</para>

<para>
Vedd figyelembe, hogy ha van egy <filename>codecs.conf</filename> fájlod a
<filename>~/.mplayer/</filename> könyvtárban, a beépített és a fő
<filename>codecs.conf</filename> teljesen figyelmen kívül lesz hagyva.
Ne használd ezt, hacsak nem akarsz trükközni az <application>MPlayer</application>rel,
mivel ez sok problémát okozhat. Ha meg akarod változtatni a codec-ek keresési sorrendjét,
használd a <option>-vc</option>, <option>-ac</option>, <option>-vfm</option>,
vagy <option>-afm</option> kapcsolókat akár a parancssorban akár a konfigurációs fájlban
(lásd man oldal).
</para>


<para>
A Debian használók .deb csomagot is készíthetnek maguknak, roppant egyszerűen.
Csak futtasd a
<screen>fakeroot debian/rules binary</screen>
parancsot az <application>MPlayer</application> főkönyvtárában. Lásd a
<link linkend="debian">Debian csomagolás</link> fejezetet bővebb információkért!
</para>

<para>
<emphasis role="bold">Mindig nézd végig a <filename>./configure</filename>
kimenetét</emphasis>, és a <filename>configure.log</filename> fájl, melyek
információkat tartalmaznak arról, hogy mi is lesz lefordítva és mi nem.
Szintén tanácsos megnézni a <filename>config.h</filename> és
<filename>config.mak</filename> fájlokat. Ha van olyan telepített függvénykönyvtárad,
amit a <filename>./configure</filename> mégsem talált meg, ellenőrizd, hogy a
megfelelő fejléc fájlok (általában a -dev csomagokban vannak) is elérhetőek-e, és
egyező verziójúak. A <filename>configure.log</filename> fájl legtöbbször megmondja,
hogy mi hiányzik.
</para>

<para>
Bár nem kötelező, de a betűtípusoknak telepítve kell lenniük, hogy az OSD és a
feliratozás működjön. A javasolt eljárás, hogy telepíted a TTF betűkészletet,
majd megmondod az <application>MPlayer</application>nek, hogy használja azt.
Lásd a <link linkend="subosd">Feliratok és az OSD</link> részt bővebben.
</para>

</sect1>

<!-- ********** -->

<sect1 id="gui">
<title>Mi a helyzet a GUI-val?</title>

<para>
A GUI-hoz GTK 1.2.x vagy GTK 2.0 kell (nem teljesen GTK-s, de a panelek igen).
A skinek sPNG formátumúak, így telepített GTK, <systemitem class="library">libpng</systemitem>
(és a fejlesztői cuccok, amik általában <systemitem class="library">gtk-dev</systemitem>
és <systemitem class="library">libpng-dev</systemitem> néven futnak) szükséges.
A <filename>./configure</filename>-nak az <option>--enable-gui</option> kapcsoló
megadásával írhatod elő, hogy GUI-t is készítsen. Ezután ha a GUI-s változatot
akarod futtatni, akkor a <command>gmplayer</command> binárist kell elindítanod.
</para>

<para>
Jelenleg a <option>-gui</option> opció technikai okokból nem használható a
parancssorban.
</para>

<para>
Mivel az <application>MPlayer</application> nem rendelkezik beépített skin-nel,
le kell töltened őket, ha a GUI-t használni akarod. Lásd a <ulink
url="http://www.mplayerhq.hu/dload.html">letöltési oldalt</ulink>.
Ajánlott egy rendszerszinten elérhető könyvtárba tenni őket (<filename
class="directory">$PREFIX/share/mplayer/skins</filename>), vagy a <filename
class="directory">$HOME/.mplayer/skins</filename>-be.
Az <application>MPlayer</application> ezekben a könyvtárakban
keres egy <filename class="directory">default</filename> nevű alkönyvtárat, amelyben
az alapértelmezett skin van. Megadhatsz más könyvtárat is a
<option>-skin <replaceable>newskin</replaceable></option> kapcsolóval vagy a
<literal>skin=newskin</literal> sorral a konfigurációs fájlban, és ekkor a
<filename class="directory">*/skins/newskin</filename> könyvtárban lévő skin lesz
használatban.
</para>
</sect1>

<!-- ********** -->

<sect1 id="fonts-osd">
<title>Betűtípusok és OSD</title>

<para>
Meg kell mondanod az <application>MPlayer</application>nek, hogy melyik
betűtípust szeretnéd használni az OSD-hez és a feliratokhoz. Bármilyen
TrueType betűtípus vagy speciális bittérképes betű működni fog.
Azonban ajánlott a TrueType használata, mivel sokkal jobban néz ki,
megfelelően méretezhető a film méretéhez és jobban együttműködik a
különböző kódolásokkal.
</para>


<sect2 id="truetype-fonts">
<title>TrueType betűk</title>

<para>
A TrueType betűtípusok kétféle módon használhatóak. Az egyik a
<option>-font</option> opcióval egy TrueType betűtípus fájl megadása
a parancssorban. Ez az opció jó eséllyel pályázik arra, hogy bekerüljön
a konfigurációs fájlodba (lásd a man oldalt a részletekért).
A másik, hogy készítesz egy <filename>subfont.ttf</filename> nevű symlink-et
a választott betűtípus fájlhoz. Vagy
<screen>ln -s <replaceable>/eleresi/ut/pelda_betu.ttf</replaceable> ~/.mplayer/subfont.ttf</screen>
külön minden egyes felhasználóhoz, vagy az egész rendszerre vonatkozóan:
<screen>ln -s <replaceable>/eleresi/ut/pelda_betu.ttf</replaceable> $PREFIX/share/mplayer/subfont.ttf</screen>
</para>

<para>
Ha az <application>MPlayer</application> <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>
támogatással lett lefordítva, a fenti módszerek nem fognak működni,
helyettük a <option>-font</option> egy <systemitem class="library">fontconfig</systemitem>
betűtípus nevet vár és alapértelmezetté teszi a sans-serif betűt.
A <systemitem class="library">fontconfig</systemitem> által ismert
betűtípusok listáját az <command>fc-list</command> paranccsal nézheted meg.
Például:

<screen>mplayer -font <replaceable>'Bitstream Vera Sans'</replaceable> <replaceable>anime.mkv</replaceable></screen>
</para>

</sect2>


<sect2 id="bitmap-fonts">
<title>bittérképes betűk</title>

<para>
Ha valamilyen okból kifolyólag bittérképes betűtípusokat szeretnél vagy kell
használnod, tölts le egy készletet a weboldalunkról. Választhatsz a különböző
<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/fonts/">ISO betűk</ulink>
és néhány
<ulink url="http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/contrib/fonts/">felhasználói készlet</ulink>
közül, különböző kódolásokban.
</para>

<para>
Csomagold ki a letöltött fájlokat a
<filename class="directory">~/.mplayer</filename> vagy a
<filename class="directory">$PREFIX/share/mplayer</filename> könyvtárba.
Ezután nevezd át vagy készíts egy symlink-et valamelyik kicsomagolt könyvtárra
<filename class="directory">font</filename> néven, például:
<screen>ln -s <replaceable>~/.mplayer/arial-24</replaceable> ~/.mplayer/font</screen>
<screen>ln -s <replaceable>$PREFIX/share/mplayer/arial-24</replaceable> $PREFIX/share/mplayer/font</screen>
</para>

<para>
A betűtípusoknak rendelkezniük kell egy megfelelő <filename>font.desc</filename>
fájllal, ami leképezi a unicode betűpozíciókat az aktuális felirat szöveg
kódlapjára. A másik megoldás UTF-8 kódolású feliratok használata és a
<option>-utf8</option> kapcsoló megadása vagy egyszerűen használd a
<filename>&lt;videófájl_neve&gt;.utf</filename> fájlnév formát a felirat
fájl esetén és tedd a videóval azonos könyvtárba.
</para>

</sect2>


<sect2 id="osdmenu">
<title>OSD menü</title>

<para>
Az <application>MPlayer</application>nek az OSD Menüje teljesen igényre szabható.
</para>

<note><simpara>
a Tulajdonságok menü még NINCS KIFEJLESZTVE!
</simpara></note>

<orderedlist>
<title>Telepítés</title>
<listitem><simpara>
  fordítsd le az <application>MPlayer</application>t a <filename>./configure</filename>-nak
  az <option>--enable-menu</option> kapcsoló megadásával
  </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
  bizonyosodj meg róla, hogy van telepített OSD betűkészleted
  </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
  másold át az <filename>etc/menu.conf</filename> fájlt a
  <filename class="directory">.mplayer</filename> könyvtárba
  </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
  másold át az <filename>etc/input.conf</filename> fájlt a
  <filename class="directory">.mplayer</filename> könyvtárba, vagy egy
  rendszerszinten elérhető <application>MPlayer</application> konfigurációs
  könyvtárba (alapértelmezett: <filename class="directory">/usr/local/etc/mplayer</filename>)
  </simpara></listitem>
<listitem><simpara>
  ellenőrizd le és írd át az <filename>input.conf</filename> fájlt a menüben
  történő mozgáshoz használt billentyűk engedélyezéséhez
  (ott le van írva).
  </simpara></listitem>
<listitem><para>
  indítsd el az <application>MPlayer</application>t az alábbi példa alapján:
  <screen>$ mplayer -menu <replaceable>file.avi</replaceable></screen>
  </para></listitem>
<listitem><simpara>
  nyomd meg valamelyik menü gombot, amit megadtál
  </simpara></listitem>
</orderedlist>

</sect2>
</sect1>

<!-- ********** -->

<sect1 id="rtc">
<title>RTC</title>
<para>
Három fajta időzítési eljárás van az <application>MPlayer</application>ben.

<itemizedlist>
<listitem><simpara>
<emphasis role="bold">A régi módszer használatához</emphasis> nem kell tenned
  semmit. Ez az <systemitem>usleep()</systemitem> függvényt használja az
  A/V szinkronizáláshoz, +/- 10ms-es pontossággal. Van amikor ennél is pontosabb
  szinkronizálás szükséges.
  </simpara></listitem>
<listitem><para>
<emphasis role="bold">Az új időzítő</emphasis> kód az RTC-t (RealTime Clock)
  használja, mert ennek pontos, 1 ms-es időzítői vannak. A <option>-rtc</option>
  kapcsoló engedélyezi, de megfelelően beállított kernel kell hozzá.
  Ha 2.4.19pre8 vagy későbbi kernelt használsz, beállíthatod a maximum
  RTC frekvenciát a sima felhasználóknak a <systemitem class="systemname">/proc
  </systemitem> fájlrendszer segítségével. Használd az alábbi két parancs
  valamelyikét az RTC normál felhasználók számára történő engedélyezéséhez:
  <screen>echo 1024 &gt; /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq</screen>
  <screen>sysctl dev/rtc/max-user-freq=1024</screen>
  Ezt a beállítást állandósíthatod az utóbbi <filename>/etc/sysctl.conf</filename> fájba
  történő írásával.
  </para>
  <para>
   Az új időzítő eredményét a státusz sorban láthatod.
   Néhány sebesség-léptetéses (speedstep) CPU-val rendelkező
   notebook BIOS-ának energia takarékossági funkciói rosszul működnek együtt az
   RTC-vel. Elromolhat az audió és a videó szinkronizációja. Úgy tűnik, ha bedugod
   a hálózati csatlakozót, mielőtt bekapcsolnád a notebookot, az segít.
   Néhány hardver összeállításban (ALi1541-es alaplapokkal használt nem DMA-s DVD
   meghajtók esetén erősítették meg) az RTC időzítő használata kihagyásokat okoz
   lejátszás közben. Ebben az esetben a harmadik módszer használata javasolt.
  </para></listitem>
<listitem><simpara>
  <emphasis role="bold">A harmadik időzítő kód</emphasis> a <option>-softsleep</option>
  kapcsolóval kapcsolható be. Az RTC hatékonyságával rendelkezik, de nem használja
  azt. Másrészről viszont jobban eszi a procit.
  </simpara></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</sect1>

</chapter>
