13.9. Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)
Poprzedni | Rozdział 13. Podstawy używania MEncodera | Następny

## 13.9. Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)

Pliki DVD i SVCD (tzn. MPEG-1/2) zawierają informacje o proporcji obrazu, która opisuje, jak odtwarzacz ma skalować strumień video, żeby ludzie nie byli jajogłowi (np.: 480x480 + 4:3 = 640x480). Jednak przy kodowaniu plików AVI (DivX) musisz być świadom, że nagłówek AVI nie przechowuje tej wartości. Przeskalowywanie jest obrzydliwe i czasochłonne, musi być jakiś lepszy sposób!

Jest

MPEG-4 posiada unikalną cechę: strumień video może posiadać swoją wartość proporcji obrazu. Tak, dokładnie jak pliki MPEG-1/2 (DVD, SVCD) i H.263. Niestety, istnieje tylko kilka odtwarzaczy wideo, pomijając MPlayera, które obsługują tą cechę MPEG-4.

Możliwość ta może być jedynie używana z kodekiem `mpeg4` z biblioteki `libavcodec`. Pamiętaj: chociaż MPlayer poprawnie odtworzy stworzone pliki, inne odtwarzacze mogą użyć złych proporcji obrazu (aspect ratio).

Z pewnością powinieneś wyciąć czarne pasy nad i pod obrazem. Zobacz jak używać filtrów `cropdetect` i `crop` na stronie man.

Sposób użycia:

    mencoder przykładowy-svcd.mpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:autoaspect -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -o wyjście.avi

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
13.8. Wydobywanie napisów z DVD do pliku VOBsub | Spis treści | Rozdział 14. Kodowanie przy użyciu MEncodera