4.3. VCD lejátszás
Előző | 4. fejezet - CD/DVD használat | Következő

## 4.3. VCD lejátszás

A használható kapcsolók teljes listájáért olvasd el a man oldalt. Egy szabványos Video CD (VCD) szintaxisa a következő:

    mplayer vcd://<sáv> [-cdrom-device <eszköz>]

Például:

    mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc

Az alapértelmezett VCD eszköz a `/dev/cdrom`. Ha a te beállításaid különbözőek, készíts egy szimbolikus linket vagy add meg a megfelelő eszközt a parancssorban a `-cdrom-device` kapcsolóval.

### Megjegyzés

A Plextor és néhány Toshiba SCSI CD-ROM meghajtónak borzalmas a teljesítménye CVD olvasáskor. Ez azért van, mert a CDROMREADRAW `ioctl` nincs teljesen implementálva ezekben a meghajtókban. Ha ismered a SCSI programozást, kérlek segíts nekünk egy általános SCSI támogatás elkészítésében VCD-khez.

Addig is kinyerheted az adatokat a VCD-ről a readvcd segítségével, majd az eredményül kapott fájlt lejátszhatod az MPlayerrel.

VCD struktúra. Egy Video CD (VCD) CD-ROM XA szektorokból áll, pl. CD-ROM 2-es módban 1-es és 2-es formátumú sávok:

- Az első sáv 2-es módban, 2-es formátumban van, ami azt jelenti, hogy L2 hibajavítást használ. A sáv ISO-9660 fájlrendszert tartalmaz 2048 bájt/szektorral. Ez a fájlrendszer VCD metaadat információkat tartalmaz, valamint gyakran a menükben alkalmazott képkockákat. A menük MPEG szegmensei is ezen az első sávon tárolhatóak, de az MPEG-eket fel kell osztani 150 szektoros csonkokra. Az ISO-9660 fájlrendszer tartalmazhat egyéb fájlokat vagy programokat, amik a VCD működése szempontjából nem lényegesek.

- A második és a további sávok általában nyers 2324 bájt/szektor formátumú MPEG (film) sáv, mely egy MPEG PS adat csomagot tartalmaz szektoronként. Ezek 2-es mód 1-es formátumban vannak, így több adatot tárolnak szektoronként némi hibajavítás elveszítése árán. Lehet CD-DA sáv is a VCD-n az első sáv után. Némelyik operációs rendszeren van egy kis csalás, amivel ezek a nem-ISO-9660 sávok megjelennek a fájlrendszerben. Más operációs rendszereken, például GNU/Linux-on ez nem így van (még). Itt az MPEG adat nem mountolható. Mivel a legtöbb film ilyen típusú sávon belül van, először próbáld ki a `vcd://2` -t.

- Léteznek olyan VCD lemezek is, melyeken nincs meg az első sáv (egy sáv és egyáltalán nincs fájlrendszer). Ezek szintén lejátszhatóak, de nem lehet őket becsatolni.

- A Video CD szabvány definícióját a Philips "Fehér könyv"-nek nevezte el és nem szabadon hozzáférhető, a Philipstől kell megvásárolni. A Video CD-kről sokkal részletesebb információt találhatsz a vcdimager dokumentációjában.

A .DAT fájlokról. A becsatolt VCD első sávján látható ~600 MB fájl valójában nem igazi fájl! Ez egy úgynevezett ISO átjáró, azért hozták létre, hogy a Windows kezelni tudja ezen sávokat (a Windows semmilyen módon sem engedi a közvetlen eszköz elérést az alkalmazásoknak). Linux alatt nem tudod átmásolni vagy lejátszani az ilyen fájlokat (szemét van bennük). Windows alatt lehetséges, mivel az iso9660 vezérlője a sávok nyers olvasását emulálja ebben a fájlban. A .DAT fájlok lejátszásához szükséged lesz egy kernel vezérlőre, ami a PowerDVD Linuxos verziójában található. Ez egy módosított iso9660 fájlrendszer vezérlőt (`vcdfs/isofs-2.4.X.o`) tartalmaz, ami képes a nyers sáv emulációra ezen ál .DAT fájlon keresztül. Ha az ő vezérlőjük segítségével csatolod be a lemezt, át tudod másolni és le tudod játszani a .DAT fájlt az MPlayerrel. A Linux kernel szabványos iso9660 vezérlőjével ez nem megy! Használd a `vcd://`-t helyette. VCD másolásához alternatíva az új cdfs kernel vezérlő (nem része a hivatalos kernelnek) ami a CD meneteket kép fájlok formájában mutatja, és a cdrdao, egy bitről-bitre grabbelő/másoló program.

Előző | Fel | Következő
4.2. DVD lejátszás | Tartalom | 5. fejezet - Gyakran ismételt kérdések