<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- synced with r20051 -->
<chapter id="radio">
<title>Radio</title>

<sect1 id="radio-input" xreflabel="Słuchanie radia">
<title>Słuchanie radia</title>

<para>
Ten rozdział opisuje jak włączyć możliwość słuchania radia przy użyciu tunera
radiowego kompatybilnego z V4L. Opis opcji i sterowania klawiaturą znajduje się
na stronie man.
</para>


<sect2 id="radio-compilation">
<title>Kompilacja</title>

<procedure>
<step><para>
  Najpierw, musisz przekompilować MPlayera używając
  <filename>./configure</filename> z opcją <option>--enable-radio</option>
  i (jeśli chcesz móc przechwytywać radio)
  <option>--enable-radio-capture</option>.
  </para></step>
<step><para>
  Upewnij się że Twój tuner działa z innym oprogramowaniem do radia w Linuksie,
  na przykład z <application>XawTV</application>.
  </para></step>
</procedure>
</sect2>

<sect2 id="radio-tips">
<title>Rady przy stosowaniu</title>
<para>
Pełna lista opcji jest dostępna na stronie man.
Tu jest tylko kilka porad:
</para>
<itemizedlist>
<listitem>
<para>
Używaj opcji <option>channels</option>. Na przykład:
<screen>-radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum</screen>
Wyjaśnienie: Przy użyciu tej opcji dostępne będą tylko stacje na
częstotliwościach 104.4 i 103.9. Przy przełączaniu kanału OSD będzie
wyświetlać nazwę kanału. Spacje w nazwie kanału muszą zostać zastąpione przez
znak &quot;_&quot;.
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
Jest kilka metod przechwytywania audio. Możesz przechwytywać dźwięk albo
korzystając ze swojej karty dźwiękowej i zewnętrznego kabelka łączącego kartę
video z wejściem dźwięku, albo używając wbudowanego w chip saa7134 konwertera
ADC. W tym drugim przypadku, musisz załadować sterownik
<systemitem>saa7134-alsa</systemitem> lub <systemitem>saa7134-oss</systemitem>.
</para>
</listitem>

<listitem>
<para>
Do przechwytywania dźwięku nie można użyć <application>MEncodera</application>,
ponieważ wymaga on do działania strumienia video. Możesz więc albo użyć
<application>arecord</application> z projektu ALSA albo opcji
<option>-ao pcm:file=file.wav</option>. W tym drugim przypadku nie będziesz
słyszał dźwięku (chyba że masz kabelek do line-in i wyłączyłeś jego wyciszenie).
</para>
</listitem>
</itemizedlist>
</sect2>


<sect2 id="radio-examples">
<title>Przykłady</title>


<informalexample>
<para>
Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania):
<screen>
mplayer radio://104.4
</screen>
</para>
</informalexample>

<informalexample>
<para>
Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania,
interface V4Lv1):
<screen>
mplayer -radio driver=v4l radio://104.4
</screen>
</para>
</informalexample>

<informalexample>
<para>
Odtwarzanie drugiego kanału z listy:
<screen>
mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2
</screen>
</para>
</informalexample>

<informalexample>
<para>
Przesyłanie dźwięku szyną PCI z wewnętrznego konwertera ADC na karcie radiowej.
W tym przykładzie tuner jest używany jako druga karta dźwiękowa (urządzenia alsa
hw:1,0). Dla kart opartych na saa7134 musi być załadowany moduł saa7134-alsa
lub saa7134-oss.
<screen>
mplayer -rawaudio rate=32000 -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2/capture
</screen>
<note><para>Jeśli używasz nazw urządzeń ALSA dwukropki muszą być zastąpione
znakami równości a przecinki kropkami.
</para></note>
</para>
</informalexample>
</sect2>
</sect1>

</chapter>
