8.1. Nastavení MTRR
Předcházející | Kapitola 8. Výstupní video zařízení/rozhraní | Další

## 8.1. Nastavení MTRR

VELMI doporučujeme skontrolovat, zda jsou MTRR registry správně nastaveny, jelikož mohou velice zvýšit výkon.

Proveďte cat /proc/mtrr:

    --($:~)-- cat /proc/mtrr
    reg00: base=0xe4000000 (3648MB), size=  16MB: write-combining, count=9
    reg01: base=0xd8000000 (3456MB), size= 128MB: write-combining, count=1

Takto to správně ukazuje má Matrox G400 se 16MB paměti. Provedl jsem to z XFree 4.x.x, které nastavuje MTRR registry automaticky.

Pokud nic nefunguje, budete to muset udělat ručně. Nejprve musíte najít bázovou adresu. Máte tři možnosti, jak ji zjistit:

1. ze startovacích informací X11, například:

       (--) SVGA: PCI: Matrox MGA G400 AGP rev 4, Memory @ 0xd8000000, 0xd4000000
       (--) SVGA: Linear framebuffer at 0xD8000000

2. z `/proc/pci` (použijte příkaz lspci -v ):

       01:00.0 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc.: Unknown device 0525
       Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable)

3. ze zpráv jaderného modulu mga_vid (použijte dmesg):

       mga_mem_base = d8000000

Pak zjistěte velikost paměti. Je to velmi snadné, stačí převést velikost video RAM do hexadecimální soustavy, nebo použijte následující tabulku:

1 MB | 0x100000
2 MB | 0x200000
4 MB | 0x400000
8 MB | 0x800000
16 MB | 0x1000000
32 MB | 0x2000000

Pokud znáte bázovou adresu a velikost paměti, začněme nastavovat MTRR registry! Například pro výše uvedenou kartu Matrox (`base=0xd8000000`) s 32MB RAM (`size=0x2000000`) stačí spustit:

    echo "base=0xd8000000 size=0x2000000 type=write-combining" >| /proc/mtrr

Ne všechny procesory mají MTRR. Například starší CPU K6-2 (okolo 266MHz, stepping 0) nemají MTRR, ale stepping 12 je mají (pro ověření spusťte cat /proc/cpuinfo).

Předcházející | Nahoru | Další
Kapitola 8. Výstupní video zařízení/rozhraní | Domů | 8.2. Video výstupy pro tradiční video karty