8.2. Sortie vidéo pour cartes graphiques traditionnelles
Précédent | Chapitre 8. Sorties vidéo | Suivant

## 8.2. Sortie vidéo pour cartes graphiques traditionnelles

### 8.2.1. Xv

Sous XFree86 4.0.2 ou plus récent, vous pouvez utiliser les routines YUV matérielles de votre carte en utilisant l'extension XVideo. C'est ce qu'utilise l'option '`-vo xv`'. De plus, ce pilote supporte le réglage de luminosité/contraste/saturation/etc. (à moins que vous n'utilisiez le vieux, lent codec Divx DirectShow, qui le supporte partout), voir la page de man.

Pour que cela fonctionne, vérifiez ceci :

1. Vous devez utiliser XFree86 4.0.2 ou plus récent (les versions précédentes n'ont pas XVideo)

2. Votre carte supporte l'accélération matérielle (les cartes modernes le font)

3. X charge l'extension XVideo, qui doit faire apparaître quelque chose comme:

       (II) Loading extension XVideo

   dans `/var/log/XFree86.0.log`

   ### Note

   NOTE: ceci charge seulement l'extension de XFree86. Dans une installation correcte, celle ci est toujours chargée, et ne signifie pas que le support XVideo spécifique à votre carte est chargée !

4. Votre carte a le support Xv sous Linux. Pour le vérifier, essayez xvinfo, inclus dans XFree86. Cela doit afficher un long message, similaire à :

       X-Video Extension version 2.2
       screen #0
         Adaptor #0: "Savage Streams Engine"
           number of ports: 1
           port base: 43
           operations supported: PutImage
           supported visuals:
             depth 16, visualID 0x22
             depth 16, visualID 0x23
           number of attributes: 5
       (...)
           Number of image formats: 7
             id: 0x32595559 (YUY2)
       	guid: 59555932-0000-0010-8000-00aa00389b71
       	bits per pixel: 16
       	number of planes: 1
       	type: YUV (packed)
             id: 0x32315659 (YV12)
       	guid: 59563132-0000-0010-8000-00aa00389b71
       	bits per pixel: 12
       	number of planes: 3
       	type: YUV (planar)
       (...etc...)

   Cela doit supporter les formats de pixels YUY2 packed et YV12 planar pour pouvoir être utilisés avec MPlayer.

5. Finalement, vérifiez si MPlayer a été compilé avec le support 'xv'. Faites un mplayer -vo help | grep xv Si le support 'xv' à été compilé une ligne similaire à celle-ci devrait apparaitre :

         xv      X11/Xv

#### 8.2.1.1. Cartes 3dfx

Les anciens drivers 3dfx avaient des problèmes avec l'accélération XVideo, et ne supportaient ni YUY2 ni YV12. Vérifiez que vous avez bien XFree86 version 4.2.0 ou plus, il fonctionne correctement avec YV12 et YUY2. Les versions précédentes, incluant 4.1.0, plantent avec YV12. Si des problèmes apparaissent en utilisant `-vo xv`, essayez SDL (qui utilise également XVideo) et voyez si cela passe mieux. Lisez la section SDL pour plus de détails.

OU, essayez le NOUVEAU pilote `-vo tdfxfb` ! Voir la section tdfxfb.

#### 8.2.1.2. Cartes S3

Les cartes S3 Savage3D doivent fonctionner correctement, mais pour les Savage4, utilisez XFree86 version 4.0.3 ou plus (en cas de problèmes d'image, essayez 16bpp). Comme pour les S3 Virge: il y a un support xv, mais la carte elle-même est très lente, donc vous feriez mieux de la vendre.

Il y a maintenant un pilote framebuffer natif pour les cartes S3 Virge ou similaires à tdfxfb. Activez votre framebuffer (c-à-d ajoutez "`vga=792 video=vesa:mtrr`" en paramètre à votre noyau) et utilisez `-vo s3fb` (`-vf yuy2` et `-dr` peuvent aider aussi).

### Note

Il n'est actuellement pas facile de savoir quels modèles de Savage manquent de support YV12, et de le convertir par un pilote (lent). Si vous suspectez votre carte, prenez un pilote plus récent, ou demandez poliment un pilote qui gère MMX/3DNow sur la liste de diffusion MPlayer-users.

#### 8.2.1.3. Cartes nVidia

nVidia n'est pas un très bon choix sous Linux ... Les pilotes open-source de XFree86 supportent la plupart de ces cartes, mais dans certains cas, vous devrez utiliser les pilotes binaires closed-source de nVidia, disponibles sur le site web de nVidia. Vous aurez toujours besoin de ce pilote si vous voulez l'accélération 3D.

Les cartes Riva128 n'ont pas de support XVideo même avec le driver nVidia :( Plaignez-vous en à nVidia.

Cependant, MPlayer contient un pilote VIDIX pour la plupart des cartes nVidia. Actuellement il est en phase béta, et a quelques inconvénients. Pour plus d'informations, voir la section VIDIX nVidia.

#### 8.2.1.4. Cartes ATI

Le pilote GATOS (que vous devriez utiliser, à moins d'avoir une Rage128 ou une Radeon) utilise VSYNC par défaut. Cela signifie que la vitesse de décodage (!) est synchronisée à la vitesse de rafraîchissement du moniteur. Si la lecture semble lente, essayez d'enlever VSYNC, ou passez la vitesse de rafraîchissement à n*(fps du film) Hz.

Radeon VE - si vous avez besoin de X, utilisez 4.2.0 ou supérieur pour cette carte. Pas de support TV-out. Bien sûr avec MPlayer vous pouvez heureusement avoir un affichage accéléré, avec ou sans sortie TV, et aucune librairie ou X ne sont requis. Lire la section VIDIX.

#### 8.2.1.5. Cartes NeoMagic

Ces cartes sont utilisées sur de nombreux portables. Vous devez utiliser XFree86 4.3.0 ou supérieur, ou utiliser les pilotes Xv de Stefan Seyfried. Choisissez juste celui qui s'applique à votre version de XFree86.

XFree86 4.3.0 inclut le support Xv, mais Bohdan Horst a envoyé un petit patch pour les sources XFree86 qui accélère les opérations framebuffer (et donc XVideo) jusqu'à quatre fois. Ce patch a été inclus dans le CVS de XFree86 et devrait être dans la prochaine version suivant 4.3.0.

Pour permettre la lecture de contenu de taille DVD changez votre XF86Config comme ceci :

    Section "Device"
        [...]
        Driver "neomagic"
        Option "OverlayMem" "829440"
        [...]
    EndSection

#### 8.2.1.6. Cartes Trident

Si vous voulez utiliser Xv avec une carte Trident, puisque son support ne fonctionne pas avec 4.1.0, installez XFree 4.2.0. Celui-ci ajoute le support Xv plein-écran avec la carte Cyberblade XP.

MPlayer contient également un pilote VIDIX pour la carte Cyberblade/i1.

#### 8.2.1.7. Cartes Kyro/PowerVR

Si vous voulez utiliser Xv avec une carte Kyro (par exemple la Hercules Prophet 4000XT), vous devriez télécharger les pilotes depuis le site de PowerVR

### 8.2.2. DGA

PRÉAMBULE. Ce document tente d'expliquer en quelques mots ce qu'est le DGA en général et ce que peut faire le driver de sortie DGA pour MPlayer (et ce qu'il ne peut pas faire).

QU'EST CE QUE LE DGA. DGA est l'abréviation de Direct Graphics Access et permet aux programmes de passer outre le serveur X et de modifier directement la mémoire dans le framebuffer. Techniquement parlant, cela fonctionne en mappant la mémoire du framebuffer dans les adresses mémoire de votre process. Cela est autorisé par le noyau uniquement si vous avez les privilèges super-utilisateur. Vous pouvez les obtenir soit en vous loggant en `root` ou en plaçant le bit suid sur l'exécutable MPlayer (non recommandé).

Il existe deux versions de DGA: DGA1 est utilisé par XFree 3.x.x et DGA2 a été introduit par XFree 4.0.1.

DGA1 propose uniquement un accès direct au framebuffer comme décrit ci-dessus. Pour changer la résolution de votre signal vidéo vous devez utiliser les extensions XVidMode.

DGA2 incorpore les fonctions de XVidMode et permet également de changer le nombre de couleurs de l'affichage. Donc vous pouvez, en exécutant depuis un serveur X 32 bits, passer en 15 bits et vice-versa.

Cependant DGA a quelques défauts. Il semble qu'il reste dépendant de la carte graphique utilisée et de la mise en place du driver de votre serveur X contrôlant cette carte. Cela peut donc ne pas fonctionner sur tous les systèmes...

INSTALLER LE SUPPORT DGA POUR MPLAYER. Assurez vous d'abord que X charge l'extension DGA, regardez dans `/var/log/XFree86.0.log`:

    (II) Loading extension XFree86-DGA

XFree86 4.0.x ou plus est hautement recommandé ! Le pilote DGA de MPlayer est automatiquement détecté par `./configure`, ou vous pouvez le forcer avec l'option `--enable-dga`.

Si le driver ne peut pas passer en résolution inférieure, essayez les options `-vm` (uniquement avec X 3.3.x), `-fs`, `-bpp`, `-zoom` pour trouver un mode vidéo qui convienne à la vidéo. Il n'existe pas de convertisseur actuellement :(

Passez en `root`. DGA nécessite un accès root pour écrire directement dans la mémoire vidéo. Si vous voulez rester en utilisateur, installez MPlayer SUID root :

    chown root /usr/local/bin/mplayer
    chmod 750 /usr/local/bin/mplayer
    chmod +s /usr/local/bin/mplayer

Maintenant cela fonctionne aussi avec les droits d'un simple utilisateur.

### Faille de sécurité

Cela présente une grosse faille de sécurité ! Ne faites jamais ceci sur un serveur ou un ordinateur accessible par d'autres personnes que vous, ils pourraient obtenir les privilèges root par l'exécutable MPlayer.

Utilisez maintenant l'option `-vo dga` et c'est parti ! (Enfin on peut l'espérer:) Vous pouvez alors essayer l'option `-vo sdl:driver=dga` ! C'est beaucoup plus rapide !

CHANGEMENT DE RÉSOLUTION. Le driver DGA vous permet de changer la résolution du signal de sortie. Cela permet d'éviter un redimensionnement logiciel, beaucoup plus lent, et offre une image plein écran. Idéalement il doit passer à la résolution exacte de la vidéo (excepté pour respecter le rapport hauteur/largeur), mais le serveur X permet uniquement le passage à des résolutions définies dans `/etc/X11/XF86Config` (`/etc/X11/XF86Config-4` pour XFree 4.X.X respectivement). Ceux-ci sont définis par des modelines dépendantes des capacités de votre matériel. Le serveur X scanne ce fichier de configuration au démarrage et élimine les modelines ne correspondant pas au matériel. Vous pouvez retrouver dans les logs de X quelles modelines sont acceptables. Elles peuvent être trouvées dans: `/var/log/XFree86.0.log`.

Ces entrées doivent fonctionner correctement avec un chip Riva128, en utilisant le module pilote nv.o du serveur X.

    Section "Modes"
      Identifier "Modes[0]"
      Modeline "800x600"  40     800 840 968 1056  600 601 605 628
      Modeline "712x600"  35.0   712 740 850 900   400 410 412 425
      Modeline "640x480"  25.175 640 664 760 800   480 491 493 525
      Modeline "400x300"  20     400 416 480 528   300 301 303 314 Doublescan
      Modeline "352x288"  25.10  352 368 416 432   288 296 290 310
      Modeline "352x240"  15.750 352 368 416 432   240 244 246 262 Doublescan
      Modeline "320x240"  12.588 320 336 384 400   240 245 246 262 Doublescan
    EndSection

DGA & MPLAYER. DGA est utilisé en deux endroits par MPlayer: Le pilote SDL peut se compiler pour en faire usage (`-vo sdl:driver=dga`) et dans le pilote DGA (`-vo dga`). Dans les sections suivantes je vous expliquerai comment fonctionne le driver DGA pour MPlayer.

FONCTIONNALITÉS. Le pilote DGA s'invoque en spécifiant `-vo dga` en ligne de commande. L'action par défaut consiste à passer dans une résolution s'approchant au mieux de la résolution de la vidéo. Il ignore volontairement les options `-vm` et `-fs` (autorisant le changement de résolution et le plein écran) - il essaie toujours de couvrir le plus large espace possible de votre écran en changeant les modes vidéo, tout en utilisant un seul cycle CPU additionnel pour agrandir l'image. Si vous voulez utiliser un autre mode que celui qu'il a choisi, vous pouvez le forcer par les options `-x` et `-y`. Avec l'option `-v`, le pilote DGA affichera, entre autres choses, une liste de toutes les résolutions supportées par votre fichier `XF86Config`. Avec DGA2 vous pouvez également le forcer a utiliser un certain nombre de couleurs en utilisant l'option `-bpp`. Les nombres de couleurs autorisées sont 15, 16, 24 et 32. Cela dépend de votre matériel, soit ces modes sont nativement supportés, ou si une conversion logicielle doit être appliquée (ce qui peut ralentir la lecture).

Si par chance vous avez assez de mémoire vidéo libre pour y placer une image entière, le driver DGA utilisera le double buffering, qui améliore considérablement la qualité de lecture. Il doit vous afficher si le double buffering est utilisé ou non.

Double buffering signifie que la prochaine trame de votre vidéo est dessinée dans une partie non affichée de la mémoire graphique tandis que s'affiche la trame en cours. Quand la trame suivante est prête, la puce graphique reçoit simplement l'adresse de celle-ci et récupère les données a afficher depuis cette partie de la mémoire. Pendant ce temps l'autre buffer se remplit avec l'image suivante.

Le double buffering peut s'activer avec l'option `-double` et se désactiver avec `-nodouble`. Actuellement l'option par défaut est de désactiver le double buffering. En utilisant le driver DGA, l'on-screen display (OSD) fonctionne uniquement avec le doublebuffering activé. Cependant, activer le double buffering peut demander des calculs supplémentaires au processeur (sur mon K6-II+ 525 il utilisait 20% de temps CPU en plus !), ceci dépendant de l'implémentation du DGA pour votre matériel.

PROBLÈMES DE VITESSE. Généralement, l'accès au framebuffer DGA peut s'avérer aussi rapide que le driver X11, apportant en plus l'avantage de bénéficier d'une image plein écran. Les pourcentages affichés par MPlayer doivent être interprétés avec précaution, comme par exemple avec le pilote X11 où ils n'incluent pas le temps utilisé par le serveur X pour l'affichage. Pour des résultats exacts, branchez un terminal sur le port série de votre machine et lancez un top pour savoir ce qui se passe réellement lors de la lecture...

D'une manière générale, l'accélération acquise en utilisant le DGA au lieu de l'affichage X11 classique dépend fortement de votre carte graphique et des optimisations effectuées sur le module DGA du serveur X.

Si votre système s'avère trop lent, utilisez plutôt une profondeur de couleurs de 15 or 16bits, qui ne demandent que la moitié de la bande passante d'un affichage 32 bits.

Utiliser une profondeur de 24 bits peut s'avérer une bonne solution si votre carte ne supporte nativement que le 32 bits, le transfert se réduisant de 25% par rapport à un mode 32/32.

J'ai vu certains fichiers AVI passer sur des Pentium MMX 266. Les processeurs AMD K6-2 s'avèrent utilisables à partir de 400 MHz.

BOGUES CONNUS. A vrai dire, selon certains développeurs de XFree, DGA est une usine à gaz. Ils recommandent d'éviter son utilisation. Son implémentation n'est pas parfaite avec chaque chipset pour XFree.

- Avec XFree 4.0.3 et `nv.o` un bogue affiche des couleurs étranges.
- Les pilotes ATI requièrent de changer plusieurs fois de mode après l'utilisation du DGA.
- Certains pilotes échouent à revenir à la résolution normale (utilisez Ctrl+Alt+Keypad + et Ctrl+Alt+Keypad - pour y retourner manuellement).
- Certains pilotes affichent simplement des couleurs étranges.
- Certains pilotes mentent a propos de la quantité de mémoire allouée dans l'espace d'adressage du processus, empêchant vo_dga d'utiliser le doublebuffering (SIS ?)
- Certains pilotes semblent ne pas pouvoir reporter ne serait-ce qu'un seul mode valide. Dans ce cas le driver DGA plantera en vous affichant un mode 100000x100000 ou quelque chose comme ça.
- L'OSD fonctionne uniquement avec le doublebuffering activé (sinon il clignote).

### 8.2.3. SDL

SDL (Simple Directmedia Layer) est fondamentalement une interface vidéo/audio unifiée. Les programmes qui l'utilisent connaissent uniquement SDL, et pas quels pilotes vidéo ou audio SDL utilise lui-même. Par exemple, un portage de Doom utilisant SDL peut tourner avec svgalib, aalib, X, fbdev et autres, vous devez seulement spécifier (par exemple) le pilote vidéo à utiliser avec la variable d'environnement `SDL_VIDEODRIVER`. Enfin, en théorie.

Avec MPlayer, nous avons utilisé le redimensionnement logiciel de ses pilotes X11 pour les cartes qui ne supportent pas XVideo, jusqu'à ce que nous fassions notre propre "dimensionneur" logiciel (plus rapide, plus agréable). Nous avons également utilisé sa sortie aalib, mais maintenant nous avons la nôtre qui est plus confortable. Son support DGA était meilleur que le nôtre, jusqu'à récemment. Vous comprenez maintenant? :)

Cela aide également avec certains pilotes/cartes boguées si la vidéo est saccadée (pas de problème de lenteur du système), ou si l'audio est retardé.

La sortie vidéo de SDL supporte l'affichage des sous-titres sous le film, dans les bandes noires (si elles sont présentes).

### 8.2.4. SVGAlib

INSTALLATION. Vous devrez installer svgalib et ses paquets de développement afin que MPlayer construise son pilote SVGAlib (autodetecté, mais peut être forcé), et n'oubliez pas d'éditer `/etc/vga/libvga.config` pour l'ajuster à votre carte et votre moniteur.

### Note

Assurez-vous de ne pas utiliser l'option `-fs`, car elle active l'utilisation du redimensionneur logiciel, et c'est lent. Si vous en avez réellement besoin, utilisez l'option `-sws 4` qui donnera une qualité mauvaise, mais qui est un peu plus rapide.

SUPPORT EGA (4BPP). SVGAlib incorpore EGAlib, et MPlayer a la possibilité d'afficher n'importe quel film en 16 couleurs, donc utilisable avec les configurations suivantes:

- carte EGA avec moniteur EGA: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp, 640x350x4bpp
- carte EGA avec moniteur CGA: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp

La valeur des bpp (bits par pixel) doit être fixé à 4 manuellement: `-bpp 4`

Le film doit probablement être redimensionné pour tenir dans le mode EGA:

    -vf scale=640:350

ou

    -vf scale=320:200

Pour cela nous avons besoin de la routine de redimensionnement rapide mais de mauvaise qualité:

    -sws 4

Peut-être que la correction d'aspect automatique doit être coupée:

    -noaspect

### Note

D'après mon expérience, la meilleur qualité d'image sur les écrans EGA peut être obtenue en diminuant légèrement la luminosité: `-vf eq=-20:0`. J'ai également besoin de diminuer la fréquence d'échantillonnage sur ma machine, car le son est endommagé en 44kHz: `-srate 22050`.

Vous pouvez activer l'OSD et les sous-titres uniquement avec le filtre `expand`, voir la page de man pour les paramètres exacts.

### 8.2.5. Sortie Framebuffer (FBdev)

La compilation de le sortie FBdev est autodétectée durant `./configure`. Lisez la documentation sur le framebuffer dans le sources du noyau (`Documentation/fb/*`) pour avoir plus d'infos.

Si votre carte ne supporte pas le standard VBE 2.0 (anciennes cartes ISA/PCI, comme les S3 Trio64), et uniquement VBE 1.2 (ou plus ancien ?): Dans ce cas, VESAfb reste disponible, mais vous devrez charger SciTech Display Doctor (anciennement nommé UniVBE) avant de booter Linux. Utilisez une disquette de boot DOS ou similaire. Et n'oubliez pas d'enregistrer votre copie d'UniVBE ;))

La sortie FBdev accepte certains paramètres additionnels:

`-fb`
  spécifie le device framebuffer a utiliser (par défaut : `/dev/fb0`)
`-fbmode`
  mode a utiliser (d'après le fichier `/etc/fb.modes`)
`-fbmodeconfig`
  fichier de configuration des modes (par défaut : `/etc/fb.modes`)
`-monitor-hfreq`, `-monitor-vfreq`, `-monitor-dotclock`,
  valeurs importantes, voir `example.conf`

Si vous désirez passer dans un mode particulier, alors utilisez

    mplayer -vm -fbmode nom_du_mode nomfichier

- `-vm` seul choisira le mode le mieux adapté dans votre fichier `/etc/fb.modes`. Peut s'utiliser avec les options `-x` et `-y`. L'option `-flip` est supportée uniquement si le format de pixels de la vidéo correspond au format de pixel du mode framebuffer. Faites attention à la valeur bpp, le driver fbdev essaie par défaut d'utiliser la valeur courante, ou bien celle spécifiée par l'option `-bpp`.

- l'option `-zoom` n'est pas supportée (Utilisez l'option `-fs`). Vous ne pouvez pas utiliser de modes 8bpp (ou moins).

- vous pouvez vouloir désactiver le curseur:

      echo -e '\033[?25l'

  ou

      setterm -cursor off

  et l'économiseur d'écran:

      setterm -blank 0

  Pour afficher de nouveau le curseur:

      echo -e '\033[?25h'

  ou

      setterm -cursor on

### Note

Le changement de mode vidéo avec FBdev ne fonctionne pas avec le framebuffer VESA, et ne nous le demandez pas, il ne s'agit pas d'une limitation de MPlayer.

### 8.2.6. Framebuffer Matrox (mga_vid)

Cette section concerne le support BES (Back-End Scaler) sur les cartes Matrox G200/G400/G450/G550, le driver noyau de `mga_vid`. Il supporte le VSYNC matériel avec triple buffering. Cela fonctionne aussi bien en console framebuffer que sous X.

### Avertissement

Ceci est pour Linux uniquement ! Sur les systèmes non-Linux (testé sur FreeBSD), vous pouvez utiliser VIDIX à la place !

Installation:

1. Pour l'utiliser, vous devez au préalable compiler `mga_vid.o`:

       cd drivers
       make

2. Puis créez le périphérique `/dev/mga_vid`:

       mknod /dev/mga_vid c 178 0

   et chargez le pilote avec

       insmod mga_vid.o

3. Vous pouvez vérifier si la détection de la taille mémoire est correcte en utilisant la commande dmesg. Si elle s'avère incorrecte, utilisez l'option `mga_ram_size` (rmmod mga_vid avant), en spécifiant la mémoire de la carte en Mo:

       insmod mga_vid.o mga_ram_size=16

4. Pour le charger/décharger automatiquement, insérez cette ligne a la fin du fichier `/etc/modules.conf`:

       alias char-major-178 mga_vid

   Puis copiez le module `mga_vid.o` à une place appropriée dans `/lib/modules/`version noyau`/`quelquepart``.

   Puis exécutez

       depmod -a

5. Vous devez maintenant (re)compiler MPlayer, `./configure` détectera `/dev/mga_vid` et construira le driver 'mga'. Pour l'utiliser dans MPlayer, lancez-le avec l'option `-vo mga` si vous êtes en console matroxfb, ou `-vo xmga` sous XFree86 3.x.x ou 4.x.x.

Le pilote mga_vid coopère avec Xv.

Le périphérique `/dev/mga_vid` peut être lu (par exemple par

    cat /dev/mga_vid

) pour avoir des infos, et écrit pour changer la luminosité:

    echo "brightness=120" > /dev/mga_vid

### 8.2.7. Support YUV 3Dfx

Ce pilote utilise le pilote framebuffer tdfx du noyau pour lire des films avec accélération YUV. Vous aurez besoin d'un noyau avec support tdfxfb, et de recompiler avec

    ./configure --enable-tdfxfb

### 8.2.8. Sortie OpenGL

MPlayer supporte l'affichage de films en utilisant OpenGL, mais si votre plateforme/pilote supporte xv comme ça devrait être le cas sur un PC avec Linux, utilisez xv à la place, les performances d'OpenGL sont bien pires. Si vous avez une implémentation X11 sans support xv, OpenGL est alors une alternative viable.

Malheureusement tous les pilotes ne supportent pas cette fonction. Le pilote Utah-GLX (pour XFree86 3.3.6) le supporte pour toutes les cartes. Voir http://utah-glx.sf.net pour son téléchargement et les infos d'installation.

XFree86(DRI) 4.0.3 et supérieur supporte OpenGL avec les cartes Matrox et Radeon, 4.2.0 ou supérieur supporte la Rage128. Voir http://dri.sf.net pour son téléchargement et les infos d'installation.

Une astuce d'un de nos utilisateurs: la sortie vidéo GL peut être utilisée pour obtenir une sortie TV synchronisée verticalement. Vous devrez définir une variable d'environnement (au moins sur nVidia):

export $__GL_SYNC_TO_VBLANK=1

### 8.2.9. AAlib - affichage en mode texte

AAlib est une librairie affichant des graphismes en mode texte, en utilisant un puissant moteur de rendu ASCII. De nombreux programmes le supportent déjà, comme Doom, Quake, etc. MPlayer possède pour cela un driver parfaitement utilisable. Si `./configure` détecte une installation de aalib, le pilote aalib libvo sera compilé.

Vous pouvez utiliser certains raccourcis clavier dans le fenêtre AA pour changer les options de rendu:

Touche | Action
--- | ---
1 | diminue le contraste
2 | augmente le contraste
3 | diminue la luminosité
4 | augmente la luminosité
5 | active/désactive le rendu rapide
6 | change le mode de dithering (none, error distribution, Floyd Steinberg)
7 | inverse l'image
8 | passe des contrôles de aa vers ceux de MPlayer et vice-versa

Vous pouvez utiliser les lignes de commande suivantes:

`-aaosdcolor=`V``

  change la couleur de l'OSD

`-aasubcolor=`V``

  Change la couleur des sous-titres

  where `V` peut être: `0` (normal), `1` (noir), `2` (gras), `3` (fontes grasses), `4` (inversé), `5` (spécial).

AAlib elle-même propose de nombreuses options. En voici les principales:

`-aadriver`
  Choisit le pilote aa (X11, curses, Linux)
`-aaextended`
  Utilise les 256 caractères
`-aaeight`
  Utilise l'ASCII 8 bits
`-aahelp`
  Affiche toutes les options de AAlib

### Note

Le rendu prend beaucoup de temps CPU, spécialement en utilisant AA-on-X (AAlib sur X), et prend moins de CPU sur une console standard, sans framebuffer. Utilisez SVGATextMode pour passer en mode texte large, et appréciez ! (une carte hercules en second écran, c'est génial :)) (mais à mon humble avis vous pouvez utiliser l'option `-vf 1bpp` pour avoir des graphismes sur hgafb:)

Utilisez l'option `-framedrop` si votre machine n'est pas suffisamment rapide pour afficher toutes les trames !

Sur un terminal vous obtiendrez de meilleures performances en utilisant le pilote linux, et pas curses (`-aadriver linux`). Cependant vous devez avoir un accès en écriture sur `/dev/vcsa`<terminal>``. Ce n'est pas autodétecté par aalib, mais vo_aa essaie de déterminer le meilleur mode. Voir http://aa-project.sf.net/tune pour une meilleure optimisation.

### 8.2.10. `libcaca` - Librairie ASCII Art en couleur

La `libcaca` est une librairie graphique qui affiche du text à la place des pixels, et qui peut donc fonctionner sur des cartes graphiques anciennes ou sur des terminaux texte. Elle n'est pas très différente de la célèbre librairie `AAlib`. `libcaca` nécessite un terminal pour fonctionner, et devrait ainsi fonctionner sur tous les systèmes Unix (dont Mac OS X) en utilisant soit la librairie `slang` soit la librairie `ncurses`, sous DOS en utilisant la librairie `conio.h`, et sous les systèmes Windows en utilisant soit `slang`, soit `ncurses` (via émulation Cygwin), ou soit `conio.h`. Si `./configure` détecte `libcaca`, le pilote libvo caca sera compilé.

Les différences avec `AAlib` sont les suivantes:

- 16 couleurs disponible pour l'affichage des caractères (256 paires de couleur)
- tramage des images en couleur

Mais `libcaca` à également les limitations suivantes:

- aucun support pour la luminosité, le contraste, le gamma

Vous pouvez utiliser certaines touches dans la fenêtre caca pour changer les options de rendu:

Key | Action
--- | ---
d | Change de méthode de tramage.
a | Change de méthode d'anticrénelage.
b | Change le fond.

`libcaca` regarde également la présence de certaines variables d'environnement:

`CACA_DRIVER`
  Définie le pilote caca recommandé, c-a-d. ncurses, slang, x11.
`CACA_GEOMETRY (X11 uniquement)`
  Spécifie le nombre de lignes de collones. par ex. 128x50.
`CACA_FONT (X11 uniquement)`
  Spécifie la police à utiliser. par ex. fixed, nexus.

Use the `-framedrop` option if your computer is not fast enough to render all frames.

### 8.2.11. VESA - sortie sur BIOS VESA

Ce pilote à été conçu et présenté comme un pilote générique pour n'importe quelle carte ayant un BIOS compatible VESA VBE 2.0. Un autre avantage de ce pilote est qu'il force l'ouverture de la sortie TV. dixit VESA BIOS EXTENSION (VBE) Version 3.0 Date: September 16, 1998 (Page 70):

> Conceptions des contrôleurs doubles. VBE 3.0 supporte la conception de contrôleur double en assumant que comme les deux contrôleurs sont typiquement fournis par le même OEM, sous le contrôle d'un seul ROM BIOS sur la même carte graphique, il est possible de cacher le fait que deux contrôleurs sont présent dans l'application. Cela a la limitation d'interdire l'utilisation simultanée de chacun des contrôleurs, mais permet aux applications avant VBE 3.0 de fonctionner normalement. La fonction VBE 00h (Return Controller Information) retourne l'information combinée des deux contrôleurs, incluant la liste combinée des modes disponibles. Quand une application sélectionne un mode, le contrôleur approprié est activé. Chacune des fonctions VBE restantes s'appliquent ensuite sur le contrôleur actif.

Donc vous avez des chances de faire fonctionner la sortie TV avec ce pilote (Je suppose que la sortie TV est souvent un affichage indépendant ou au moins une sortie indépendante).

AVANTAGES

- Vous avez la possibilité de voir des films même si Linux ne connaît pas votre matériel vidéo.
- Vous n'avez pas besoin d'avoir de logiciels graphiques installés sur votre Linux (comme X11 (alias XFree86), fbdev et autres). Ce pilote peut fonctionner en mode texte.
- Vous avez des chances de faire fonctionner la sortie TV (C'est le cas au moins pour les cartes ATI).
- Ce pilote appelle le gestionnaire `int 10h` ainsi ce n'est pas un émulateur - il appelle des choses réelles dans le BIOS réel en mode réel (pour l'instant en mode vm86).
- Vous pouvez l'utiliser avec VIDIX, accélérant ainsi l'affichage vidéo et la sortie TV en même temps (recommandé pour les cartes ATI) !
- si vous avez un BIOS VESA VBE 3.0+, et que vous avez spécifié `monitor-hfreq, monitor-vfreq, monitor-dotclock` quelque part (fichier de config, ou ligne de commande) vous aurez le plus haut taux de rafraîchissement possible (en utilisant la Formule Générale de Timing). Pour activer cette fonctionnalité vous devrez spécifier toutes les options de votre moniteur.

DÉSAVANTAGES

- Il ne fonctionne que sur les systèmes x86.
- Il ne peut être utilisé qu'en `root`.
- Pour l'instant il n'est disponible que pour Linux.

### Important

N'utilisez pas ce pilote avec GCC 2.96 ! Cela ne fonctionnera pas !

OPTIONS EN LIGNE DE COMMANDE POUR VESA

`-vo vesa:`opts``
  actuellement reconnu: `dga` pour forcer le mode dga et `nodga`pour le désactiver. En mode dga vous pouvez activer le double buffering via l'option `-double`. Note: vous pouvez omettre ces paramètres pour activer l'autodétection du mode dga.

PROBLÈMES CONNUS ET CONTOURNEMENTS

- Si vous avez installé des polices NLS sur votre Linux box et que vous lancez le pilote VESA depuis le mode texte alors après la fermeture de MPlayer vous aurez la police de la ROM chargée à la place de la nationale. Vous pouvez recharger la police nationale en utilisant l'utilitaire setsysfont de la distribution Mandrake/Mandriva par exemple. (Astuce: Le même utilitaire peut être utilisé pour la localisation de fbdev).
- Certains pilotes graphiques Linux de mettent pas à jour le mode BIOS actif en mémoire DOS. Donc si vous avez un tel problème - utilisez toujours le pilote VESA uniquement depuis le mode texte. Sinon le mode texte (#03) sera activé de toute façon et vous devrez redémarrer votre ordinateur.
- Souvent après la fin du pilote VESA vous avez un écran noir. Pour retourner à l'état original de votre écran - passez simplement sur une autre console (en tapant Alt+F<x>) et revenez à la première de la même façon.
- Pour faire fonctionner la sortie TV vous devez avoir branché le connecteur TV avant le démarrage de votre PC car le BIOS vidéo s'initialise uniquement à ce moment-là.

### 8.2.12. X11

À éviter si possible. Sort sur X11 (utilise l'extension de mémoire partagée), sans aucune accélération matérielle du tout. Supporte le redimensionnement logiciel (accéléré par MMX/3DNow/SSE, mais toujours lent), utilisez les options `-fs -zoom`. La plupart des cartes possèdent un redimensionnement matériel, pour elles utilisez la sortie `-vo xv` ou `-vo xmga` pour les Matrox.

Le problème est que la plupart des pilotes de carte ne supportent pas l'accélération sur la seconde tête/TV. Dans ce cas, vous voyez une fenêtre verte/bleue à la place du film. C'est ici que ce pilote entre en jeu, mais vous aurez besoin d'un CPU puissant pour utiliser le redimensionnement logiciel. N'utilisez pas le pilote SDL de sortie+dimensionnement logiciel, la qualité d'image est pire !

Le redimensionnement logiciel est très lent, vous devriez essayer de changer de mode vidéo à la place. C'est très simple. Voyez la section des modelines DGA, et insérez-les dans votre `XF86Config`.

- Si vous avez XFree86 4.x.x: utilisez l'option `-vm`. Elle changera de résolution pour s'adapter à celle de votre film. Si non:
- Avec XFree86 3.x.x: Vous devrez parcourir les résolutions possibles avec les touches Ctrl+Alt+plus et Ctrl+Alt+moins.

Si vous n'arrivez pas à trouver les mode que vous avez inséré, regardez dans la sortie de XFree86. Certains pilotes ne peuvent utiliser les pixelclocks bas qui sont requis pour les basses résolutions.

### 8.2.13. VIDIX

PRÉAMBULE. VIDIX est l'abréviation de VIDeo Interface for *niX. VIDIX à été conçu et présenté comme une interface pour les pilotes espace-utilisateur rapides fournissant des performances égales à celles de mga_vid pour les cartes Matrox. Il est aussi très portable.

Cette interface à été conçue comme une tentative de regrouper les interfaces d'accélération existantes (connues sous les noms mga_vid, rage128_vid, radeon_vid, pm3_vid) dans un schéma uniforme. Il fournit une interface de haut niveau aux chipsets connus sous les noms de BES (BackEnd scalers) ou OV (Video Overlays). Il ne fournit pas une interface de bas niveau pour les choses connues sous le nom de serveurs graphiques. (Je ne veux pas concourir avec l'équipe X11 en changement de mode graphique). C'est à dire que le but principal de cette interface est de maximiser la vitesse de la lecture vidéo.

UTILISATION

- Vous pouvez utiliser le pilote de sortie vidéo autonome: `-vo xvidix`. Ce pilote à été développé comme un front end X11 pour la technologie VIDIX. Il requiert un serveur X et ne peut fonctionner que sous X. Notez que, comme il accède directement au matériel et contourne le pilote X, les pixmaps mis en cache dans la mémoire de la carte graphique peuvent être corrompus. Vous pouvez éviter cela en limitant la quantité de mémoire utilisée par X avec l'option "VideoRam" dans la section "device" de XFree86Config. Vous devriez fixer cette valeur avec la quantité de mémoire installée sur votre carte moins 4Mo. Si vous avez moins de 8Mo de mémoire vidéo, vous pouvez utiliser l'option "XaaNoPixmapCache" dans la section "screen" à la place.
- Il existe un pilote console VIDIX: `-vo cvidix`. Celui-ci requiert un framebuffer fonctionnel et initialisé pour la plupart des cartes (ou sinon vous brouillerez simplement l'écran), et vous aurez un effet similaire à `-vo mga` ou `-vo fbdev`. Les cartes nVidia par contre sont capables d'afficher de la vidéo graphique dans une console texte. Voir la section nvidia_vid pour plus d'informations.
- Vous pouvez utiliser le sous-périphérique VIDIX qui à été appliqué à de nombreux pilotes de sortie vidéo, tels que: `-vo vesa:vidix` (Linux uniquement) et `-vo fbdev:vidix`.

De plus le pilote de sortie vidéo utilisé avec VIDIX n'a pas d'importance.

BESOINS

- La carte graphique devrait être en mode graphique (excepté les cartes nVidia avec le pilote `-vo cvidix`).
- Le pilote de sortie vidéo de MPlayer devrait connaître les modes vidéos actifs et être capable de donner au sous-périphérique VIDIX quelques caractéristiques du serveur.

MÉTHODES D'UTILISATION. Quand VIDIX est utilisé en temps que sous-périphérique (`-vo vesa:vidix`), alors la configuration du mode vidéo est faite par le périphérique de sortie vidéo (vo_server en bref). Par conséquent vous pouvez passer en ligne de commande les mêmes touches que pour vo_server. De plus il comprends l'option `-double` comme un paramètre global (je recommande l'utilisation de cette option au moins pour les cartes ATI). Comme pour `-vo xvidix`, il reconnaît actuellement les options suivantes: `-fs -zoom -x -y -double`.

Vous pouvez aussi spécifier le pilote VIDIX directement en troisième sous-argument en ligne de commande:

    mplayer -vo xvidix:mga_vid.so -fs -zoom -double fichier.avi

ou

    mplayer -vo vesa:vidix:radeon_vid.so -fs -zoom -double -bpp 32 fichier.avi

Mais c'est dangereux, et vous ne devriez pas faire ça. Dans ce cas le pilote indiqué sera forcé et le résultat sera imprévisible (cela peut bloquer votre ordinateur). Vous ne devriez le faire UNIQUEMENT si vous êtes absolument sûr que cela va fonctionner, et MPlayer ne le fait pas automatiquement. Dites-le aux développeurs, SVP. La bonne façon est d'utiliser VIDIX sans argument pour activer l'autodétection du pilote.

Comme VIDIX requiert l'accès direct au matériel, vous avez le choix entre le lançer en tant que root ou définir le bit SUID du binaire MPlayer (Attention: c'est une faille de sécurité !). Sinon, vous pouvez utiliser un module noyau spécial, comme ceci:

1. Téléchargez la version de développement de svgalib (par exemple 1.9.17), OU téléchargez une version faite par Alex spécialement pour utilisation avec MPlayer (elle ne nécessite pas les sources de svgalib pour compiler) ici.

2. Compilez le module dans le répertoire `svgalib_helper` (il peut être trouvé à l'intérieur du répertoire `svgalib-1.9.17/kernel/` si vous avez téléchargé les sources depuis le site de svgalib) et faire un insmod.

3. Pour créer les périphériques nécessaires dans le répertoire `/dev`, faites un

       make device

   dans le répertoire `svgalib_helper`, en root.

4. Déplacez le répertoire `svgalib_helper` dans `mplayer/main/libdha/svgalib_helper`.

5. Requis si vous avez téléchargé les sources depuis le site de svgalib: Retirez les commentaires avant la ligne CFLAGS contenant la chaine "svgalib_helper" du `libdha/Makefile`.

6. Recompilez et installez libdha.

#### 8.2.13.1. Cartes ATI

Actuellement la plupart des cartes ATI sont supportés nativement, de la Mach64 jusqu'aux nouvelles Radeons.

Il y a deux binaires compilés: `radeon_vid` pour les cartes Radeon et `rage128_vid` pour les Rage 128. Vous pouvez en forcer un ou laisser le système VIDIX le détecter parmis les pilotes disponibles.

#### 8.2.13.2. Cartes Matrox

Les Matrox G200, G400, G450 et G550 doivent normalement fonctionner.

Le pilote supporte les égaliseurs vidéo et devrait être presque aussi rapide que le framebuffer Matrox

#### 8.2.13.3. Cartes Trident

Il y a un pilote disponible pour les chipsets Trident Cyberblade/i1, qui peuvent être trouvés sur les cartes-mère VIA Epia.

Le pilote a été écrit et est maintenu par Alastair M. Robinson.

#### 8.2.13.4. Cartes 3DLabs

Bien qu'il y ai un pilote pour les chips 3DLabs GLINT R3 et Permedia3, personne ne l'a testé, donc les rapports sont les bienvenus.

#### 8.2.13.5. Cartes nVidia

Une fonction unique du pilote nvidia_vid est la capacité d'afficher de la vidéo dans un console uniquemnent textuelle - avec aucun framebuffer ou X. Pour ce faire, nous aurons besoin d'utiliser la sortie `cvidix`, comme le montre l'exemple suivant:

        mplayer -vo cvidix exemple.avi

#### 8.2.13.6. Cartes SiS

C'est du code très expérimental, comme nvidia_vid.

Testé sur SiS 650/651/740 (les chipsets les plus couramment utilisés dans les versions SiS des barebones "Shuttle XPC")

Rapports attendus !

### 8.2.14. DirectFB

> "DirectFB est une librairie graphique conçue pour les systèmes embarqués. Il offre des performances d'accélération matérielle maximum pour un minimum d'utilisation des ressources et de charge." - citation de http://www.directfb.org

J'exclurai les fonctionnalités de DirectFB dans cette section.

Bien que MPlayer ne soit pas supporté en tant que "fournisseur vidéo" dans DirectFB, ce pilote de sortie activera la lecture vidéo au travers de DirectFB. Il sera - bien sûr - accéléré, sur ma Matrox G400 la vitesse de DirectFB était la même que celle de XVideo.

Essayez toujours d'utiliser la dernière version de DirectFB. Vous pouvez utiliser les options DirectFB en ligne de commande, en utilisant l'option `-dfbopts`. La sélection de couche peut être faite par la méthode sous-périphérique, par ex. : `-vo directfb:2` (couche -1 par défaut: autodétection)

### 8.2.15. DirectFB/Matrox (dfbmga)

Veuillez lire la section DirectFB principale pour avoir les informations générales.

Ce pilote de sortie vidéo activera CRTC2 (sur la seconde tête) sur les cartes Matrox G400/G450/G550, affichant la vidéo indépendemment de la première tête.

Ville Syrjala a un fichier README et un HOWTO sur sa page web qui explique comment faire fonctionner la sortie TV DirectFB avec les cartes Matrox.

### Note

La première version de DirectFB que nous avons pu faire fonctionner était la 0.9.17. (elle est boguée, nécessite le patch `surfacemanager` disponible sur l'URL ci-dessus). Le portage du code CRTC2 dans mga_vid est prévu depuis des années, les patches sont les bienvenus.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
8.1. Réglage MTRR | Sommaire | 8.3. Décodeurs MPEG