4.1. приводы CD/DVD
Пред. | Глава 4. Использование CD/DVD | След.

## 4.1. приводы CD/DVD

Современные приводы CD-ROM могут работать на очень высоких скоростях, некоторые из них способны регулировать скорость чтения. Несколько аргументов "за" использование этой возможности:

- На высоких оборотах возрастает вероятность ошибки при чтении, особенно с плохо штампованных дисков. Уменьшение скорости может предотвратить потерю данных в этом случае.

- Многие CD-ROM приводы ужасно шумят, а снижение скорости может привести к уменьшению шума.

### 4.1.1. Linux

Вы можете уменьшить скорость вращения IDE CD-ROM приводов программами hdparm или setcd. Это работает так:

    hdparm -E [скорость] [cdrom устройство]

    setcd -x [скорость] [cdrom устройство]

    cdctl -bS [speed]

Если используется эмуляция SCSI, вам следует применять настройки к реальному IDE устройству, а не сэмулированному SCSI.

Если у Вас есть привилегии администратора, следующая команда тоже может оказаться полезной:

    echo file_readahead:2000000 > /proc/ide/[cdrom device]/settings

Таким образом, предварительно считывается 2 мегабайта (полезно при дисках с царапинами). Если поставить слишком большое значение, то постоянный запуск и остановка вращения диска ужасно снизят эффективность. Рекомендуется также подстроить привод, используя hdparm:

    hdparm -d1 -a8 -u1 cdrom устройство

Этой командой включается прямой доступ к памяти[DMA], предварительное чтение и размаскировка IRQ (прочтите man-страницу hdparm, с более подробным описанием).

Обратитесь к "`/proc/ide/`[cdrom device]`/settings`" для подстройки Вашего CD-ROM привода.

У SCSI приводов нет общего способа выставить эти параметры (Вы знаете какой-нибудь? Расскажите нам!) Существует программа для Plextor SCSI приводов.

### 4.1.2. FreeBSD

Скорость:

    cdcontrol [-f device] speed speed

DMA:

    sysctl hw.ata.atapi_dma=1

Пред. | Уровень выше | След.
Глава 4. Использование CD/DVD | Начало | 4.2. Воспроизведение DVD