2.3. Звуковые карты:
Пред. | Глава 2. Установка | След.

## 2.3. Звуковые карты:

- Soundblaster Live!: с этой картой Вы можете использовать 4 или 6 (5.1) канальное AC3 декодирование, вместо 2. Читайте секцию Программное AC3 декодирование. Для аппаратного пропуска AC3[hardware AC3 passthrough] Вы должны использовать ALSA 0.9 с эмуляцией OSS!
- C-Media с S/PDIF выходом: аппаратная AC3 передача[passthrough] возможна с этими картами, см. секцию Аппаратное AC3 декодирование.
- Возможности других карт не поддерживаются MPlayer'ом. Очень рекомендуется прочитать секцию звуковые карты!

Пред. | Уровень выше | След.
2.2. Видео карты | Начало | 2.4. Возможности: