2.4. Karty dźwiękowe
Poprzedni | Rozdział 2. Instalacja | Następny

## 2.4. Karty dźwiękowe

- Soundblaster Live!: z tą kartą możesz używać 4 lub 6 (5.1) kanałowego dekodowania AC3, zamiast 2. Przeczytaj rozdział Programowe dekodowanie AC3. Dla sprzętowej obróbki AC3 musisz użyć ALSA 0.9 z emulacją OSS!
- C-Media z wyjściem S/PDIF: Możliwa jest sprzętowa obróbka AC3 z tymi kartami, przeczytaj rozdział Sprzętowe dekodowanie AC3.
- Możliwości innych kart nie są obsługiwane przez MPlayera. Zalecamy, abyś przeczytał sekcję karty dźwiękowe!

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
2.3. Karty graficzne | Spis treści | 2.5. Możliwości