11.1. Radio Input
Zurück | Kapitel 11. Radio | Weiter

## 11.1. Radio Input

Dieser Abschnitt behandelt das Hören von Radio mittels eines V4L-kompatiblen Radioempfängers. Siehe Manpage für eine Beschreibung der Radio-Optionen und Tastensteuerungen.

### 11.1.1. Kompilierung

1. Zuerst muss MPlayer neu kompiliert werden mittels `./configure` mit `--enable-radio` und (falls Aufzeichnen untersttzt werden soll) `--enable-radio-capture`.

2. Stelle sicher, dass dein Empfänger mit anderer Radio Software für Linux läuft, wie z.B. XawTV.

### 11.1.2. Tips zum Gebrauch

Eine vollständige Liste aller Optionen ist in der Manpage. Hier sind nur ein paar Tips:

- Benutze die Option `channels`. Ein Beispiel:

      -radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum

  Erklärung: Mit dieser Option sind nur die Frequenzen 104.4 und 103.9 in Gebrauch. Ein netter OSD-Text wird beim Kanalwechsel den Namen des Kanals angeben. Leerzeichen im Kanalnamen müssen ersetzt werden durch das Zeichen "_".

- Es gibt mehrere Möglichkeiten, Radio aufzuzeichnen. Das Sound-Signal kann entweder mit der Soundkarte und einer externen Kabelverbindung zwischen dem Line-In der Soundkarte und der TV-Karte erfasst werden, oder mittels des eingebauten ADC im saa7134-Chip. In letzterem Falle ist es nötig, den Treiber `saa7134-alsa` oder `saa7134-oss` zu laden.

- MEncoder ist zum Aufzeichnen von Radio ungeeignet, da es einen Video Stream benötigt. Daher kannst du entweder arecord vom ALSA Projekt benutzen, oder die Option `-ao pcm:file=file.wav`. In letzterem Falle wirst du keinen Sound hören können (es sei denn, du hast ein Line-In Kabel und hast den Line-In Kanal nicht stumm geschaltet).

### 11.1.3. Beispiele

Input von Standard-V4L (mittels Line-In Kabel, keine Aufzeichnung):

    mplayer radio://104.4

Input von Standard-V4L (mittels Line-In Kabel, keine Aufzeichnung, V4Lv1 Interface):

    mplayer -radio driver=v4l radio://104.4

Abspielen des zweiten Kanals aus der Kanalliste:

    mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2

Leiten des Sounds über den PCI-Bus vom internen ADC des Radio-Empfängers. In diesem Beispiel wird der Empfänger als zweite Soundkarte genutzt (ALSA device hw:1,0). Für saa7134-basierte Karten muss entweder das Modul saa7134-alsa oder saa7134-oss geladen werden.

### Anmerkung

Werden ALSA-Gerätenamen benutzt, so müssen Doppelpunkte durch Gleichheitszeichen und Kommata durch Punkte ersetzt werden.

    mplayer -rawaudio rate=32000 -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2/capture

Zurück | Nach oben | Weiter
Kapitel 11. Radio | Zum Anfang | Kapitel 12. Portierungen