13.4. Кодирование в Sony PSP видео формат
Пред. | Глава 13. Основы использования MEncoder | След.

## 13.4. Кодирование в Sony PSP видео формат

MEncoder поддерживает кодирование в видео формат Sony PSP, но, в зависимости от ревизии программного обеспечения PSP, с различными ограничениями. Можете не беспокоиться, если не будете нарушать следующие ограничения:

- Битовый поток: не должен превышать 1500кбит/с, тем не менее, последние версии очень хорошо поддерживали любой битрейт, пока заголовок не требовал черезчур большого значения.

- Размеры: ширина и высота PSP видео должна быть кратна 16, а произведение ширина * высота не должно превышать 64000. В некоторых случаях возможно воспроизведение видео большего размера.

- Звук: частота дискретизации должна быть 24кГц для MPEG-4, и 48кГц для H.264.

Пример 13.3. Кодирование для PSP

    mencoder -oac lavc -ovc lavc -of lavf -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=aac \
    -af lavcresample=24000 -vf harddup -lavfopts format=psp:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
    -ofps 30000/1001 input.video -o output.psp

Заметьте, что можно задать заголовок видео опцией `-info name=`Заголовок_Фильма``.

Пред. | Уровень выше | След.
13.3. Двухпроходное кодирование MPEG-4 ("DivX") | Начало | 13.5. Кодирование в MPEG формат