11.1. Słuchanie radia
Poprzedni | Rozdział 11. Radio | Następny

## 11.1. Słuchanie radia

Ten rozdział opisuje jak włączyć możliwość słuchania radia przy użyciu tunera radiowego kompatybilnego z V4L. Opis opcji i sterowania klawiaturą znajduje się na stronie man.

### 11.1.1. Kompilacja

1. Najpierw, musisz przekompilować MPlayera używając `./configure` z opcją `--enable-radio` i (jeśli chcesz móc przechwytywać radio) `--enable-radio-capture`.

2. Upewnij się że Twój tuner działa z innym oprogramowaniem do radia w Linuksie, na przykład z XawTV.

### 11.1.2. Rady przy stosowaniu

Pełna lista opcji jest dostępna na stronie man. Tu jest tylko kilka porad:

- Używaj opcji `channels`. Na przykład:

      -radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum

  Wyjaśnienie: Przy użyciu tej opcji dostępne będą tylko stacje na częstotliwościach 104.4 i 103.9. Przy przełączaniu kanału OSD będzie wyświetlać nazwę kanału. Spacje w nazwie kanału muszą zostać zastąpione przez znak "_".

- Jest kilka metod przechwytywania audio. Możesz przechwytywać dźwięk albo korzystając ze swojej karty dźwiękowej i zewnętrznego kabelka łączącego kartę video z wejściem dźwięku, albo używając wbudowanego w chip saa7134 konwertera ADC. W tym drugim przypadku, musisz załadować sterownik `saa7134-alsa` lub `saa7134-oss`.

- Do przechwytywania dźwięku nie można użyć MEncodera, ponieważ wymaga on do działania strumienia video. Możesz więc albo użyć arecord z projektu ALSA albo opcji `-ao pcm:file=file.wav`. W tym drugim przypadku nie będziesz słyszał dźwięku (chyba że masz kabelek do line-in i wyłączyłeś jego wyciszenie).

### 11.1.3. Przykłady

Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania):

    mplayer radio://104.4

Wejście ze standardowego V4L (przy użyciu kabelka line-in, bez przechwytywania, interface V4Lv1):

    mplayer -radio driver=v4l radio://104.4

Odtwarzanie drugiego kanału z listy:

    mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm radio://2

Przesyłanie dźwięku szyną PCI z wewnętrznego konwertera ADC na karcie radiowej. W tym przykładzie tuner jest używany jako druga karta dźwiękowa (urządzenia alsa hw:1,0). Dla kart opartych na saa7134 musi być załadowany moduł saa7134-alsa lub saa7134-oss.

    mplayer -rawaudio rate=32000 -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2/capture

### Notatka

Jeśli używasz nazw urządzeń ALSA dwukropki muszą być zastąpione znakami równości a przecinki kropkami.

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
Rozdział 11. Radio | Spis treści | Rozdział 12. Porty