4.2. Lecture de DVD
Précédent | Chapitre 4. Utilisation des CD/DVD | Suivant

## 4.2. Lecture de DVD

Pour voir la liste complète des options disponibles, veuillez lire la page de man. La syntaxe pour lire un Digital Versatile Disc (DVD) est la suivante :

    mplayer dvd://<piste> [-dvd-device <périphérique>]

Exemple :

    mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc

Si vous avez compilé MPlayer avec la gestion de dvdnav, la syntaxe est la même, sauf que que vous devrez utiliser dvdnav:// au lieu de dvd://.

MPlayer utilise `libdvdread` et `libdvdcss` pour le décryptage et la lecture de DVD. Ces deux bibliothèques sont contenues dans le sous-répertoire `libmpdvdkit2/` du répertoire source de MPlayer, vous n'avez donc pas besoin de les installer séparément. Vous pouvez aussi utiliser les versions de ces deux bibliothèques qui sont peut-être déjà présentes sur votre système, mais cette solution n'est pas recommandée, dans la mesure où elle peut provoquer des bogues, des incompatibilités de bibliothèque et une vitesse réduite.

### Note

En cas de problème de décodage de DVD, essayez de désactiver supermount, ou tous les outils de ce genre. Certains lecteurs RPC-2 peuvent aussi nécessiter le réglage de leur code de région.

Structure d'un DVD. Les disques DVD utilisent tous des secteurs de 2048 octets par seconde avec ECC/CRC. Ils ont généralement un système de fichier UDF sur une seule piste, qui contient divers fichiers (des petits fichiers .IFO et .BUK et de gros (1Go) fichiers .VOB). Ce sont de véritables fichiers et ils peuvent être joués/copiés depuis le système de fichier monté d'un DVD non-crypté.

Les fichiers .IFO contiennent les infos de navigation dans le film (carte des chapitres/titres/angles, table des langues, etc) et sont requis pour lire et interpréter le contenu des .VOB (le film). Les fichiers .BUK sont des backups de ces fichiers. Ils utilisent des secteurs partout, donc vous avez besoin d'utiliser un adressage brut des secteurs sur le disque pour implémenter la navigation DVD. C'est également requis pour décrypter le contenu.

Le support DVD nécessite un accès brut aux secteurs du périphérique. Malheureusement, vous devez (sous Linux) être root pour avoir accès aux adresses des secteurs d'un fichier. C'est pourquoi nous n'utilisons pas du tout le pilote de système de fichier du noyau, à la place nous l'avons réimplémenté en espace utilisateur. `libdvdread` 0.9.x et `libmpdvdkit` font cela. Le pilote pour le système de fichier UDF du noyau n'est pas requis puisqu'ils ont déjà leur pilote UDF incorporé. De plus le DVD n'a pas besoin d'être monté étant donné que seul l'accès brut aux secteurs est utilisé.

Parfois `/dev/dvd` ne peut être lu par les utilisateurs; les auteurs de `libdvdread` ont donc implémenté une couche d'émulation qui transforme les adresses des secteurs en noms de fichier+offsets, pour émuler l'accès brut par-dessus un système de fichier monté ou même un disque dur.

`libdvdread` accepte même le point de montage au lieu du nom de périphérique pour l'accès brut et regarde dans `/proc/mounts` pour obtenir le nom de périphérique. Il a été développé pour Solaris, où les noms de périphériques sont alloués dynamiquement.

Le périphérique DVD par défaut est `/dev/dvd`. Si votre installation diffère, faites un lien symbolique ou spécifiez le bon périphérique en ligne de commande avec l'option `-dvd-device`.

Certification DVD. La méthode de certification et de décryptage pour le nouveau support des DVDs repose sur l'utilisation d'un `libdvdcss` patché (voir plus haut). Cette méthode peut être spécifiée par l'intermédiaire de la variable d'environnement `DVDCSS_METHOD` qui peut être réglée sur key (clef), disk (disque) ou title (titre).

Si rien n'est spécifié, les méthodes suivantes sont essayées (par défaut : clef, demande de titre) :

1. clef bus : Cette clef est négociée durant l'authentification (une longue suite d'ioctls et d'échanges de diverses clefs cryptographiques) et elle est utilisée pour crypter le titre et la clef du disque avant de les envoyer sur un bus non protégé (pour empêcher les écoutes). La clef bus est nécessaire pour obtenir et pré-décrypter la clef disque cryptée.

2. clef mise en cache : MPlayer cherche des titres de clef déjà cassée qui sont stockées dans le répertoire `~/.mplayer/DVDKeys` (rapide ;).

3. clef : Si aucune clef n'est disponible dans le cache, MPlayer essaye de décrypter la clef disque avec un ensemble de clefs incluses.

4. disque : Si la méthode clef échoue (ex : pas de clefs incluses), MPlayer va casser la clef disque avec un algorithme de force brute. Ce processus est intensif pour le CPU et requiert 60 Mo de mémoire (table de hachage 32Bit de 16M) pour stocker temporairement les données. Cette méthode devrait toujours fonctionner (lent).

5. demande de titre : Avec les clefs disque MPlayer demande les clefs titre cryptées, qui sont à l'intérieur de secteurs cachés en utilisant `ioctl()`. La protection de région des lecteurs RPC-2 devrait opérer à cette étape et devrait échouer sur ces lecteurs. Si elle réussit, les clefs titre seront cryptées avec les clefs bus et disque.

6. titre : Cette méthode est utilisée si la demande de titre a échoué et ne repose sur aucun échange de clef avec le lecteur DVD. Il utilise une attaque crypto pour deviner la clef titre directement (en trouvant un motif répété dans le contenu VOB décodé et en supposant que le texte en clair correspondant aux premiers octets cryptés est une continuation de ce motif). Cette méthode est également connue sous le nom de "known plaintext attack" ou "DeCSSPlus". Dans de rares cas cela peut échouer car il n'y a pas assez de données cryptées sur le disque pour faire une attaque statistique ou à cause des changements de clef au milieu du titre. C'est la seule façon de décrypter un DVD stocké sur le disque dur ou un DVD avec une mauvaise région sur un lecteur RPC2(lent).

Les lecteurs DVD RPC-1 ne protègent les réglages de protection de région que de façon logicielle. Les lecteurs RPC-2 ont une protection matérielle qui ne permet que 5 changements. Il peut être requis/recommandé de mettre à niveau le firmware en RPC-1 si vous avez un lecteur DVD RPC-2. Les mises à niveau firmware peuvent être trouvées sur cette page de firmware. Si il n'y a pas de mise à niveau de firmware disponible pour votre périphérique, utilisez l'outil de réglage de région pour changer le code de région de votre lecteur DVD (sous Linux). Attention : Vous ne pouvez changer la région que 5 fois.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
4.1. Lecteurs CD/DVD | Sommaire | 4.3. Lecture de VCDs