B.2. Różne problemy z synchronizacją A-V i dźwiękiem
Poprzedni | Dodatek B. Znane błędy | Następny

## B.2. Różne problemy z synchronizacją A-V i dźwiękiem

### B.2.1. Ogólne opóźnienie audio lub "dławiący się" dźwięk (występuje przy wszystkich lub wielu plikach)

- najczęściej: zepsuty sterownik dźwięku! - spróbuj użyć innych sterowników, np. emulacji OSS ALSA za pomocą opcji `-ao oss`. Spróbuj także `-ao sdl`. Opcje te czasem pomagają. Jeśli Twój plik odtwarza się bez problemów z opcją `-nosound`, to możesz być pewien, że to wina karty dźwiękowej lub jej sterownika.

- problemy z buforem audio (źle wykryty rozmiar bufora)

  Obejście: opcja MPlayera `-abs`

- problemy z częstotliwością próbkowania - być może Twoja karta nie obsługuje częstotliwości próbkowania użytych w Twoich plikach - spróbuj filtru resample (`-af resample=...`)

- powolna maszyna (procesor lub karta graficzna)

  spróbuj opcji `-vo null`, jeśli odtwarza dobrze, oznacza to, że masz zbyt wolną kartę graficzną lub jej sterownik

  Obejście: kup szybszą kartę lub poczytaj tę dokumentację by dowiedzieć się jak przyspieszyć odtwarzanie

  Spróbuj również opcji`-framedrop`

### B.2.2. Opóźnienia/desynchronizacja dźwięku specyficzne dla jednego lub kilku plików

- zły plik

  Obejścia:

  - opcje `-ni` lub `-nobps` (dla plików bez przeplotu lub uszkodzonych)

    i/lub

  - opcja `-mc 0` (wymagana dla plików ze złym przeplotem dźwięku VBR)

    i/lub

  - opcja `-delay` lub klawisze +/- w trakcie odtwarzania do regulacji opóźnienia

  Jeśli żadne z wymienionych rozwiązań nie przynoszą efektu, przyślij nam plik, a my to sprawdzimy (i naprawimy).

- Twoja karta dźwiękowa nie obsługuje próbkowania 48kHz

  Obejście: kup lepszą kartę... lub spróbuj zmniejszyć liczbę klatek na sekundę o 10% (używając opcji `-fps 27` dla filmu o 30 klatkach na sekundę) lub użyj filtru resample

- powolna maszyna (jeśli A-V nie jest w okolicach 0 i ostatnia liczba w statusie zwiększa się)

  Obejście: opcja `-framedrop`

### B.2.3. Zupełny brak dźwięku

- Twój plik używa nieobsługiwanego kodeka audio

  Rozwiązanie: poczytaj dokumentację i pomóż nam dodać jego obsługę

### B.2.4. Zupełny brak obrazu (jedynie puste, szare lub zielone okno)

- Twój plik używa nieobsługiwanego kodeka video

  Rozwiązanie: poczytaj dokumentację i pomóż nam dodać jego obsługę

- automatycznie wybrany kodek nie potrafi dekodować pliku, spróbuj użyć innego za pomocą opcji `-vc` lub `-vfm`

### B.2.5. Problemy z wyjściem video

Pierwsza uwaga: opcje `-fs -vm` i `-zoom` nie są obsługiwane przez wszystkie sterowniki. Dodatkowo, nie wszystkie sterowniki obsługują sprzętowe skalowanie/powiększanie.

Migotanie OSD/napisów.

- sterownik x11: przykro nam, ale nie da się tego teraz naprawić

- sterownik xv: użyj opcji `-double`

Zielony obraz przy użyciu mga_vid (`-vo mga` / `-vo xmga`).

- mga_vid źle wykrył ilość pamięci RAM na Twojej karcie, przeładuj go używając opcji `mga_ram_size`.

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
B.1. Specjalne systemowe/specyficzne dla procesora błędy/problemy | Spis treści | Dodatek C. Format skórki MPlayera