10.4. Другое оборужование вывода видео
Пред. | Глава 10. Устройства вывода видео | След.

## 10.4. Другое оборужование вывода видео

### 10.4.1. Zr

Это видеодрайвер (`-vo zr`) для некоторого количества MJPEG карт захвата/воспроизведения (тестировался на DC10+ и Buz, но также должен работать для LML33, DC10). Драйвер работает, кодируя кадр в JPEG, и отправляя его карте. Для кодирования JPEG используется и требуется библиотека `libavcodec`. Со специальным режимом cinerama, вы можете смотреть фильмы на действительно широком экране, который можно получить, иемя два проектора и две MJPEG карты. В зависимости от разрешения и настроек качества, этот драйвер может потребовать существенной мощности CPU, не забывайте указывать `-framedrop`, если маша машина слишком медленная. Замечание: Мой AMD K6-2 350МГц является (с `-framedrop`) вполне подходящим для просмотра материала размера VCD, и фильмов с уменьшенным разрешением.

Этот драйвер общается с драйвером ядра, доступном на http://mjpeg.sf.net, так что сначала должен корректно заработать второй. Наличие MJPEG карты автоматически определяется скриптом `configure`, если этого не происходит, включите принудитольное определение при помощи

    ./configure --enable-zr

Вывод может управляться несколькими опциями, подробные описания можно найти на странице рководства man, короткий список опций получите, выполнив

    mplayer -zrhelp

Такие вещи как масштабирование и OSD не осуществляются этим драйвером, но могут быть сделаны, используя видеоплагины. Например, предположим, что вы имеете фильм с разрешением 512x272 и хотите просмотреть эго в полноэкранном режиме на DC10+. Есть три главные возможности: вы можете отмасштабировать фильм до ширины 768, 384 или 192. По причинам производительности и качества я бы выбрал масштабирование до 384x204, используя быстрый билинейный программный модуль. Командная строка:

    mplayer -vo zr -sws 0 -vf scale=384:204 movie.avi

Обрезка может быть выполнена плагином `crop` и самим драйвером. Предполагая, что фильм слишком широк для отображения на Buz, и вы хотите использовать `-zrcrop` для уменьшения ширины, то необходимо применить следующую команду:

    mplayer -vo zr -zrcrop 720x320+80+0 benhur.avi

Если вы хотите использовать плагин `crop`, выполните

    mplayer -vo zr -vf crop=720:320:80:0 benhur.avi

Дополнительное указание `-zrcrop` активизирует режим cinerama, т.е. вы можете распределить фильм на несколько TV или проекторов для создания большего экрана. Предположим у вас два проектора. Левый подключен к Buz на `/dev/video1`,а правый подключен к DC10+ на `/dev/video0`. Фильм имеет разрешение 704x288. Также предположим, что вы хотите выводить на правый проектор в черно-белом цвете, а левый должен иметь JPEG кадры качества 10. в этом случае вы должны указать:

    mplayer -vo zr -zrdev /dev/video0 -zrcrop 352x288+352+0 -zrxdoff 0 -zrbw \
              -zrcrop 352x288+0+0 -zrdev /dev/video1 -zrquality 10 \
    	  movie.avi

Можно видеть, что опции, встречающиеся до второго `-zrcrop`, применяются только к DC10+, а опции после второго применяются только к Buz. Максимальное количество карт для режима cinerama равно четырем, так что вы можете построить 2x2 видеостену.

Наконец важное замечание: Не запускайте и не останавливайте XawTV на устройстве воспроизведения, это может подвесить ваш компьютер. Тем не менее, можно прекрасно СНАЧАЛА запустить XawTV, ЗАТЕМ запустить MPlayer, подождать, пока MPlayer завершит работу и ЗАТЕМ остановить XawTV.

### 10.4.2. Blinkenlights[Мерцающие огни?]

Этот драйвер способен воспроизводить, используя Blinkenlights UDP протокол. Если не знаете, что такое Blinkenlights или его преемник Arcade, выясните это. Хотя это, возможно, реже всего используемый драйвер, без сомнения, это самая клевая вещь, предлагаемая MPlayer. Просто посмотрите некоторые из видеороликов документации Blinkenlights. На видео Arcade вы можете видеть драйвер видеовывода Blinkenlights в действии в 00:07:50.

Пред. | Уровень выше | След.
10.3. MPEG декодеры | Начало | 10.5. Поддержка TV-выхода