9.1. Радио вход
Пред. | Глава 9. Радио | След.

## 9.1. Радио вход

В этой секции описывается как включить прослушивание радио при помощи V4L совместимого Радио тюнера. Смотрите man страницу для описания опций и кнопок управления.

### 9.1.1. Компиляция

1. Во-первых, вам необходимо перекомпилировать MPlayer при помощи `./configure` с указанием опций `--enable-radio` и (если хотите включить поддержку записи) `--enable-radio-capture`.

2. Убедитесь, что ваш тюнер работает с другими приложениями в Linux, например XawTV.

### 9.1.2. Советы по использованию

Полный список опций доступен на страницах руководства (man). Вот всего несколько советов:

- Использование `channels` опции. Пример:

      -radio channels=104.4-Sibir,103.9-Maximum

  Объяснение: при указании этой опции, будут доступны только радиостанции 104.4 и 103.9. Кроме того, будет приятный OSD текст при переключении между каналами, отображающий название канала. Пробелы в названиях каналов должны быть заменены символом "_"

- Есть несколько путей захвата аудио. Вы можете получить звук, либо используя Вашу звуковую карту и внешний кабель, соединяющий видео карту и линейный вход[line-in], либо используя встроенный ADC на в чипе saa7134. В этом случае, Вы должны загрузить драйвер `saa7134-alsa` или `saa7134-oss`.

- MEncoder не может быть использован для захвата звука, поскольку он требует обязательного наличия видео-потока.Таким образом, вы можете производит захват либо используя программу arecord из проекта ALSA, либо используя `-ao pcm:file=file.wav`. Во втором случае вы не будете слышать ничего во время захвата (за исключение случая, когда вы используете line-in кабель, и слушаете звук непосредственно с линейного входа).

### 9.1.3. Примеры

Вход со стандартного V4L (используя line-in кабель, запись отключена.):

    mplayer radio://104.4

Вход со стандартного V4L (используя line-in кабель, запись отключена. Используется интерфейс V4Lv1):

    mplayer -radio driver=v4l radio://104.4

прослушивание второй радиостанции из списка:

    mplayer -radio channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2

Получение звука через шину pci с внутреннего ADC радио тюнера. В этом примере тюнер используется как второая звуковая карта (ALSA устройство hw:1,0). Для карт, основанных на saa7134, либо saa7134-alsa, либо saa7134-oss модуль должен быть загружен.

    mplayer -rawaudio rate=32000 -radio adevice=hw=1.0:arate=32000:channels=104.4=Sibir,103.9=Maximm  radio://2/capture

### Замечание

При использовании имен устройств ALSA, двоеточия необходимо заменить на равенства, запятые - на точки.

Пред. | Уровень выше | След.
Глава 9. Радио | Начало | Глава 10. Устройства вывода видео