2.3. Zvukové karty
Předcházející | Kapitola 2. Instalace | Další

## 2.3. Zvukové karty

- Soundblaster Live!: s touto kartou můžete použít 4 nebo 6 (5.1) kanálové AC3 dekódování místo 2 kanálového. Přečtěte si sekci Softwarové dekódování AC3. Pro hardwarové AC3 tunelování musíte použít ALSA 0.9 s OSS emulací!
- C-Media s S/PDIF výstupem: hardwarové AC3 tunelování je s těmito kartami možné, viz sekci Hardwarové AC3 dekódování.
- Vlastnosti ostatních karet nejsou MPlayerem podporovány. Velmi doporučujeme k přečtení sekci zvukové karty!

Předcházející | Nahoru | Další
2.2. Video karty | Domů | 2.4. Vlastnosti