13.4. Kódolás Sony PSP videó formátumba
Előző | 13. fejezet - A MEncoder használatának alapjai | Következő

## 13.4. Kódolás Sony PSP videó formátumba

A MEncoder támogatja a Sony PSP videó formátumába történő kódolást, de a PSP szoftverének változatától függően különböző korlátok vannak. Nyugodt lehetsz, ha a következő korlátokat figyelembe veszed:

- Bitráta: nem lépheti át az 1500kbps-t, bár az utóbbi verziók elég jól támogatnak bármilyen bitrátát, feltéve, hogy a fejlécben nem túl nagy érték van megadva.

- Méretek: a PSP videó szélességének és magasságának 16-tal oszthatónak kell lennie és az eredmény szélesség * magasság értékének <= 64000 kell lennie. Bizonyos körülmények között lehetséges a nagyobb felbontás PSP-vel történő lejátszása is.

- Audió: a mintavételezési frekvenciának 24kHz-nek kell lennie az MPEG-4 videóknál és 48kHz-nek a H.264-nél.

13.3. példa - kódolás PSP-be

    mencoder -oac lavc -ovc lavc -of lavf -lavcopts aglobal=1:vglobal=1:vcodec=mpeg4:acodec=aac \
    -af lavcresample=24000 -vf harddup -lavfopts format=psp:i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames \
    -ofps 30000/1001 input.video -o output.psp

Note that you can set the title of the video with `-info name=`MovieTitle``.

Előző | Fel | Következő
13.3. Két menetes MPEG-4 ("DivX") kódolás | Tartalom | 13.5. Kódolás MPEG formátumba