2.2. Kodeki
Poprzedni | Rozdział 2. Instalacja | Następny

## 2.2. Kodeki

- `libavcodec`: Ten pakiet kodeków jest zdolny do dekodowania strumieni video zakodowanych H.263/MJPEG/RV10/DivX3/DivX4/DivX5/MP41/MP42/WMV1/WMV2/SVQ1/SVQ3 i strumieni audio WMA (Windows Media Audio) v1/v2 na wielu platformach. Jest również uważany za najszybszy. Przeczytaj rozdział FFmpeg, a dowiesz się więcej. Cechy:

  - umożliwia dekodowanie wyżej wymienionych strumieni video na maszynach innych niż x86
  - kodowanie większością wymienionych kodeków
  - ten kodek jest najszybszym dostępnym dla DivX/3/4/5 i innych rodzajów MPEG-4. Zalecany!

- Kodeki Win32: Jeśli zamierzasz używać MPlayera na architekturze x86, będziesz ich prawdopodobnie potrzebował. Ściągnij pakiet z naszej strony kodeków i umieść je w katalogu `/usr/local/lib/codecs` PRZED kompilacją MPlayera, w przeciwnym wypadku obsługa Win32 nie będzie wkompilowana!

  ### Notatka

  Projekt avifile ma podobny pakiet kodeków, ale różni się on od naszego, więc jeżeli chcesz używać wszystkich, obsługiwanych kodeków, skorzystaj z naszej paczki (nie przejmuj się, avifile działa z nią bez problemów).

  Cechy:

  - potrzebujesz tego do odtwarzania i zakodowania, na przykład, filmów nagranych z użyciem różnych kompresorów sprzętowych, jak tunery, kamery cyfrowe (na przykład: DV, ATI VCR, MJPEG)
  - wymagane jeśli chcesz odtwarzać filmy WMV9/WMA9.
  - Nie są potrzebne do starych plików video ASF z MP41 lub MP42 (mimo, że dźwięk VoxWare jest często używany w tych plikach - realizowane jest to przez kodek Win32), lub WMV7. Nie są również potrzebne do WMA (Windows Media Audio), `libavcodec` ma potrzebne do niego dekodery ze świata wolnego oprogramowania.

- Kodeki QuickTime: na platformach x86 te kodeki mogą być użyte do dekodowania RPZA, innych sekwencji video QuickTime i strumieni audio QDesign. Instrukcję instalacji możesz znaleźć w rozdziale kodeki video Sorenson.

- XviD: Alternatywa do kodowania dla DivX4Linux z otwartym źródłem. Cechy:

  - 1 lub 2 przebiegowe kodowanie przy pomocy MEncodera
  - ma otwarte źródło, więc jest wieloplatformowa.
  - jest około 2 razy szybsza od DivX4 podczas zakodowywania, a osiąga mniej więcej tę samą jakość

- Kodeki XAnim są najlepsze (pełny ekran, sprzętowy zoom YUV) do dekodowania filmów 3ivx, Indeo 3/4/5 i kilku starych formatów. Są wieloplatformowe, więc są jednym sposobem, żeby odtworzyć Indeo na platformach innych niż x86 (no, może poza użyciem XAnim:). Ale na przykład filmy Cinepak są najlepiej odtwarzane przy pomocy MPlayerowego dekodera Cinepak!

- Do dekodowania dźwięku Ogg Vorbis, będziesz musiał poprawnie zainstalować `libvorbis`. Źródła i odpowiednie pakiety binarne możesz pobrać ze strony ogg vorbis.

- MPlayer może korzystać z bibliotek RealPlayer 8 lub RealONE, żeby odtworzyć pliki z obrazem w formacie RealVideo 3.0 i 4.0 i dźwiękiem w Sipro/Cook. Zobacz rozdział format pliku RealMedia, znajdziesz tam instrukcje i kilka informacji.

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
2.1. Wymagania sprzętowe | Spis treści | 2.3. Karty graficzne