9.2. Odstraňování problémů
Předcházející | Kapitola 9. Výstupní zvuková zařízení | Další

## 9.2. Odstraňování problémů

Několik poznámek:

Pokud máte ALSA verze 0.5, pak budete téměř vždy použít `-ao alsa5`, jelikož ALSA 0.5 má vadný kód OSS emulace a zhavaruje MPlayer se zprávou podobnou této:

    DEMUXER: Příliš mnoho (945 ve 8390980 bajtech) video paketů v bufferu!

Pokud vám zvuk klape při přehrávání z CD-ROM, zapněte odmaskování IRQ tak, jak je to popsáno v sekci CD-ROM.

Předcházející | Nahoru | Další
9.1. Audio/Video synchronizace | Domů | Kapitola 10. TV