13.10. Beibehalten des Seitenverhältnisses
Zurück | Kapitel 13. Allgemeiner Gebrauch von MEncoder | Weiter

## 13.10. Beibehalten des Seitenverhältnisses

Dateien von DVDs und SVCDs (z.B. MPEG1/2) enthalten einen Wert für das Seitenverhältnis, welcher beschreibt, wie der Player den Videostream skalieren soll, damit Menschen keine Eierköpfe kriegen (Beispiel: 480x480 + 4:3 = 640x480). Beim Encodieren zu AVI-(DivX)-Dateien musst du dir bewusst sein, dass AVI-Header diesen Wert nicht abspeichern. Das Reskalieren des Films ist ätzend und zeitaufwändig, da muss es doch einen besseren Weg geben!

Es gibt ihn.

MPEG4 besitzt ein einzigartiges Feature: Der Video-Stream kann sein benötigtes Seitenverhältnis enthalten. Ja, genau wie MPEG1/2 (DVD, SVCD) und H.263 Dateien. Bedauerlicherweise gibt es abgesehen von MPlayer wenige Video-Player, die dieses MPEG4-Attribut unterstützen.

Dieses Feature kann nur mit dem `mpeg4`-Codec von `libavcodec` verwendet werden. Vergiss nicht: Obwohl MPlayer die erzeugte Datei korrekt abspielen wird, könnten andere Player das verkehrte Seitenverhältnis benutzen.

Du solltest auf jeden Fall die schwarzen Bänder oberhalb und unterhalb des Filmbildes abschneiden. In der Manpage steht mehr zur Verwendung der Filter `cropdetect` und `crop`.

Anwendung:

    mencoder sample-svcd.mpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell:autoaspect -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -o output.avi

Zurück | Nach oben | Weiter
13.9. Extrahieren von DVD-Untertiteln in eine VOBsub-Datei | Zum Anfang | Kapitel 14. Encodieren mit MEncoder