B.2. Различные проблемы A-V синхронизации и прочие аудио проблемы
Пред. | Приложение B. Известные проблемы | След.

## B.2. Различные проблемы A-V синхронизации и прочие аудио проблемы

### B.2.1. Общая задержка аудио или прерывистый звук (существует со всеми или многими файлами)

- наиболее общее: плохой аудио драйвер! - попробуйте использовать другой драйвер, попробуйте ALSA OSS эмуляцию, используя `-ao oss`, также попробуйте `-ao sdl`, иногда это помогает. Если Ваш файл хорошо проигрывается с `-nosound`, Вы можете быть уверены: это проблема Вашей звуковой карты (драйвера).

- проблемы аудио буфера (размер буфера определяется неправильно)

  Обход: опция MPlayer `-abs`

- проблема частоты дискретизации - может быть Ваша карта не поддерживает частоту дискретизации, используемую в Ваших файлах - попробуйте фильтр для изменения частоты дискретизации (`-af resample=...`)

- медленная машина (CPU или VGA)

  попробуйте с `-vo null`, если так проигрывается хорошо, то у Вас медленные VGA карта/драйвер

  Обход: купите более быструю карту или читайте документацию о том, как ускорить работу

  Также попробуйте `-framedrop`

### B.2.2. Аудио задержка/десинхронизация, специфичная для одного или нескольких файлов

- плохой файл

  Обход:

  - опции `-ni` или `-nobps` option (для неслоёных или плохих файлов)

    и/или

  - `-mc 0` (требуется для файлов с плохо слоёным VBR аудио)

    и/или

  - `-delay` или кнопки +/- во время выполнения для подстройки задержки

  Если ничто из этого не помогает, пожалуйста, закачайте нам файл, мы выполним проверку (и внесём исправления).

- Ваша звуковая карта не поддерживает воспроизведение на 48 кГц

  Обход: купите лучшую звуковую карту... или попытайтесь уменьшить fps на 10% (используйте `-fps 27` для 30 fps фильмов), или используйте фильтр для изменения частоты дискретизации

- медленная машина (если A-V не около 0, и последнее число в строке статуса увеличивается)

  Обход: `-framedrop`

### B.2.3. Вообще нет звука

- Ваш файл использует неподдерживаемый аудиокодек

  Решение: прочтите документацию и помогите нам добавить поддержку для него

### B.2.4. Вообще нет изображения (только простое серое/зелёное окно)

- Ваш файл использует неподдерживаемый видеокодек

  Решение: прочтите документацию и помогите нам добавить поддержку для него

- автоматически выбранный кодек не может декодировать файл, попробуйте выбрать другой, используя опции `-vc` или `-vfm`

### B.2.5. Проблемы вывода видео

Во-первых, заметьте, что опции `-fs`, `-vm` и `-zoom` не всеми драйверами поддерживаются. Вдобавок, не все драйвера поддерживают аппаратное масштабирование.

Мерцание OSD/субтитров.

- x11 драйвер: извините, он не может быть сейчас исправлен

- xv драйвер: используйте опцию `-double`

зелёное изображение при использовании mga_vid (`-vo mga` / `-vo xmga`).

- mga_vid неправильно определяет размер памяти на Вашей видео карте, перезагрузите модуль, используя опцию `mga_ram_size`

Пред. | Уровень выше | След.
B.1. Особые системно/CPU-специфичные ошибки/проблемы | Начало | Приложение C. Формат скинов MPlayer