11.2. Решение проблем
Пред. | Глава 11. Устройства вывода звука | След.

## 11.2. Решение проблем

Несколько замечаний:

Если у вас ALSA версии 0.5, то вы должны всегда использовать `-ao alsa5`, поскольку код эмуляции OSS в ALSA 0.5 имеет ошибки, и приведет к краху MPlayer с сообщеним вроде этого:

    DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!

Если слышны щелчки при проигрывании с CD-ROM, включите IRQ unmasking как описано в секции CD-ROM.

Пред. | Уровень выше | След.
11.1. Аудио/Видео синхронизация | Начало | Глава 12. Портинг