B.2. Problèmes de synchro A-V et autres problèmes audio
Précédent | Annexe B. Bogues connus | Suivant

## B.2. Problèmes de synchro A-V et autres problèmes audio

### B.2.1. Décalage audio général ou son saccadé (existe avec tous ou de nombreux fichiers)

- Le plus courant: pilote audio bogué ! - Essayez d'utiliser d'autres pilotes, essayez l'émulation OSS ALSA avec `-ao oss`, essayez aussi `-ao sdl`, des fois ça aide. Si votre fichier est lu correctement avec `-nosound`, alors vous pouvez être certain qu'il s'agit d'un problème de carte son (pilote).

- Problèmes de buffer audio (taille de buffer mal détectée)

  Contournement: option `-abs` de MPlayer

- Problèmes de taux d'échantillonnage - peut-être que votre carte ne supporte pas le taux d'échantillonnage utilisé dans vos fichiers - essayez le filtre de réechantillonnage (`-af resample=...`)

- Machine lente (CPU ou VGA)

  Essayez avec `-vo null`, si la lecture fonctionne bien, alors vous avez un(e) carte/pilote VGA lent(e).

  Contournement: achetez une carte plus rapide ou lisez cette documentation pour augmenter la vitesse.

  Essayez aussi `-framedrop`

### B.2.2. Décalage audio/désynchro spécifique à un ou quelques fichiers

- Mauvais fichier

  Contournement:

  - options `-ni` ou `-nobps` (pour les fichiers non-entrelacés ou mauvais)

    et/ou

  - `-mc 0`(requis pour les fichiers avec de l'audio VBR mal entrelacé)

    et/ou

  - `-delay` ou les touches +/- pendant l'exécution pour régler le décalage

  Si rien de tout ça n'aide, uploadez le fichier SVP, nous le contrôlerons (et réparerons).

- Votre carte son ne supporte pas la lecture à 48kHz

  Contournement: achetez une meilleur carte son... ou essayez de décrémenter le nombre de trames par seconde (fps) de 10% (utilisez `-fps 27` pour un film à 30fps) ou utilisez le filtre de réechantillonnage (resample)

- Machine lente (si A-V n'est pas proche de 0, et que le dernier nombre de la ligne d'état augmente)

  Contournement: `-framedrop`

### B.2.3. Pas de son du tout

- Votre fichier utilise un codec audio non-supporté

  Solution: lisez la documentation et aidez-nous à en ajouter le support

### B.2.4. Pas d'image du tout (juste une fenêtre complètement grise/verte)

- votre fichier utilise un codec vidéo non-supporté

  Solution: lisez la documentation et aidez-nous à en ajouter le support

- le codec auto-sélectionné ne peut décoder le fichier, essayez avec un autre en utilisant les options `-vc` ou `-vfm`

### B.2.5. Problèmes de sortie vidéo

Premièrement notez que les options `-fs -vm` et `-zoom` ne sont pas non supportées par tous les pilotes. De plus, seuls quelques pilotes supportent le redimensionnement/zoom matériel.

OSD/sub papillotant.

- pilote x11: désolé, cela ne peut être réparé maintenant

- pilote xv: utilisez l'option `-double`

Image verte en utilisant mga_vid (`-vo mga` / `-vo xmga`).

- mga_vid a mal détecté la quantité de RAM de votre carte, rechargez-le en utilisant l'option `mga_ram_size`

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
B.1. Bogues/Problèmes spécifiques à certains systèmes ou à certains CPU | Sommaire | Annexe C. Format de skins MPlayer